# Configurare un gestore di licenze

Il gestore di licenze Atlas Copco è collegato a un controller e le impostazioni del protocollo sono attivate sul controller dalla scheda Collegamenti server nel menu Impostazioni.

Campo | Descrizione
--- | ---
On/Off | Attiva/disattiva la comunicazione con il gestore di licenze Atlas Copco.
Host server | Indirizzo IP del server del gestore di licenze Atlas Copco
Porta del server | Porta del server del gestore di licenze Atlas Copco