# Generadores de Informe de resultado

Los generadores de informe de resultado permiten extraer del resultado valores específicos del productor seleccionado. Los generadores de informe de resultado pertenecen a una etapa deben estar vinculados a la monitorización/restricción de la que leen los valores. Solo se pueden seleccionar los seguimientos o las restricciones ubicadas en la misma etapa que el generador de informe de resultado. Un generador de informe de resultado se añade a una etapa utilizando arrastrar y soltar (de la misma manera que los seguimientos y las restricciones). Cada generador de informe de resultado es responsable de informar sobre un valor de resultado específico, por ejemplo, Ángulo de aproximación, Par final, Par de autofrenado.

Se puede vincular un generador de informe de resultado a:

- seguimientos de programa

- seguimientos de etapa

- restricciones de etapa

Cada generador de informe de resultado define un tipo de valor final:

- Ángulo final

- Par final

- Par de autofrenado

- Par autorroscante

- Intensidad

- Ángulo de aprox.

- Número de impulsos

## Parámetros generales

Parámetro | Descripción
--- | ---
Productor | Especifica el seguimiento/la restricción que produce el valor.
Valor | Especifica el valor que desea mostrar del productor seleccionado.

Limitaciones:

- Solo se puede añadir un generadores de informe de resultado a un seguimiento/una restricción que pertenezca a una etapa en la misma ruta o a un seguimiento de programa/restricción de programa.

- Pueden existir varios generadores de informes en una etapa si son de diferentes tipos.

- Por ejemplo, puede existir un generador de informe de resultado de tipo ángulo final en cada etapa y ángulo de seguimiento de programa.

- Para los seguimientos/las restricciones que tengan más de un valor de resultado, se puede añadir más de un generador de informe de resultado si los generadores de informe de resultado son de tipos diferentes.

- No pueden haber varios generadores de informe de resultado del mismo tipo en una etapa o en un seguimiento/una restricción de programa.

- Solo se informa de un resultado para cada tipo de valor final posible.

Normas:

- El número interno de un elemento de resultado debe ser el mismo que para el generador de informe de resultado correspondiente.

- El número interno de un resultado de seguimiento/restricción debe ser el mismo número interno del seguimiento/de la restricción en la configuración.

- Los resultados de etapa se deben ordenar de acuerdo con el orden de ejecución. La primera etapa ejecutada debe ser la primera.

Valores posibles informados por un generador de informe de resultado si está presente en el seguimiento/la restricción/la etapa:

- El valor medido de los seguimientos/las restricciones (coma flotante o número entero)

- Los límites superior e inferior de los seguimientos/las restricciones

- Estado

- Gatillo de par y gatillo de ángulo

- Ángulo objetivo y par objetivo (leer desde la etapa)

Valores posibles para el estado:

- Bajo

- OK

- Alta

- Otro

- NotSet

Los valores objetivo no pertenecen a ningún seguimiento de etapa, por lo que los valores objetivo se obtienen de la etapa a la que pertenece el seguimiento.