# 나사 풀기

풀기 매개 변수를 설정해서, 특정 조임 프로그램에 대한 풀기 동작을 제어할 수 있습니다. 풀기 속도와 토크를 지정해서, 사용하는 공구가 무엇인지에 상관 없이 스레드가 부러지지 않도록 나사가 원하는 대로 풀렸는지 확인하십시오.

런업 토크에 도달하면, 풀기가 OK로 간주됩니다. 단, 나사는 아마도 그 때가지 완전히 런업되지 않을 것입니다. 이제 낮은 토크를 사용하여 나사를 돌릴 수 있고 속도를 높일 수 있습니다. 작업자는 끝났다고 간주할 때까지 풀기를 계속해야 합니다

매개변수 이름 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
감지 토크 | 풀기 작업 수행을 시작하고 풀기 결과를 만드는 데 필요한 최소 토크. | 7% ToolMaxTorque
런업 토크 | 토크가 런업 토크 미만으로 떨어지면, 풀기가 OK로 간주됩니다. 참고! 나사 길이의 차이에 따라, 시스템은 나사가 완전히 런업되었을 때를 판단할 수 없습니다. 이는 작업자가 결정해야 합니다. | 3.5% ToolMaxTorque
풀기 속도 | 풀기 속도는 런업 토크에 도달하면 얻어집니다. | 공구최대속도