# Bistabilný prenos - 40

Bistabilný prenos je signál riadený vstupmi „Nastaviť bistabilný prenos“ a „Vynulovať bistabilný prenos“.
Po prijatí vstupu „Nastaviť bistabilný prenos“ sa signál Bistabilný prenos nastaví na TRUE.
Po prijatí vstupu „Vynulovať bistabilný prenos“ sa signál Bistabilný prenos nastaví na FALSE.

Ak sa vstup „Nastaviť bistabilný prenos“ alebo „Vynulovať bistabilný prenos“, zníži, bistabilný prenos si udrží svoj stav.
Stav bistabilného prenosu sa zmení, keď vstup sa „Nastaviť bistabilný prenos“ alebo „Vynulovať bistabilný prenos“ zvýši.

Po reštartovaní ovládača sa bistabilný prenos predvolene nastaví na FALSE.

Názov v SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE