# Konfigurácia premenných SPC

1. V zobrazení Domov vyberte kartu Hlásenia. Potom vľavo vyberte Štatistika.

2. Vyberte ikonu Plus v pravom hornom rohu GUI.
   Okno Premenná SPC zobrazí novú premennú.

3. V poli Názov zadajte názov premennej.
   Názov premennej je hlavička okna Premenná SPC.

4. Vyberte Program uťahovania.
   Objaví sa okno Program uťahovania a zobrazí zoznam všetkých viacstupňových programov uťahovania uložených v ovládači a dostupných pre výpočty štatistiky.
   Vyberte viacstupňový program uťahovania novej premennej.

   V programe uťahovania musí byť viacstupňový program.

5. Vyberte Virtuálna stanica.
   Objaví sa okno Virtuálna stanica.
   Vyberte virtuálnu stanicu, z ktorej sú vytvorené výsledky.

   Štatistiky sú založené na výsledkov vytvorených virtuálnou stanicou, ktorá má priradený nasledujúci typ licencie:

   - Riadenie procesov

6. Vyberte Monitor.
   Objaví sa okno Monitor.
   Vyberte jeden z nasledujúcich monitorov programu, na ktorom je založený výpočet SPC:

   - Špičkový moment monitora stupňa

   - Uhol monitora stupňa

   - Záverečný moment

   - Záverečný uhol

   - Moment monitora programu

   - Uhol monitora programu

   Ak používateľ vyberie Špičkový moment monitora stupňa alebo Uhol monitora stupňa, v poli Číslo stupňa zadajte číslo potrebného stupňa programu uťahovania, z ktorého sa čítajú údaje.

   Ak používateľ použije reportéry výsledkov, je možné, že sa to prejaví na nasledujúce hodnoty monitora: Záverečný moment a Záverečný uhol.

7. Vyberte Upraviť limity.
   Objaví sa okno Konfigurácia premenných.
   Pre výpočet a analýzu výsledkov nastavte nasledujúce limity pre každú hodnotu záujmu.

V okne Limity tolerancie nastavte nasledujúce limity (použité pre výpočet možností procesu Cp a Cpk):

- Horný limit tolerancie (UTL): používateľom definované množstvo, ktoré identifikuje najvyššiu prijateľnú hodnotu atribútu výrobku.

- Dolný limit tolerancie (LTL): používateľom definované množstvo, ktoré identifikuje najnižšiu prijateľnú hodnotu atribútu výrobku.

V okne Kontrolné limity aktivujte alebo deaktivujte prepínač Automatické výpočty.
Ak sa prepínač Automatické výpočty nastaví na Áno, kontrolné limity sa vypočítajú automaticky.
Ak je prepínač Automatické výpočty nastavený na Nie, nastavte nasledujúce limity:

- Stredná hodnota – Horný kontrolný limit: štatisticky stanovené meranie, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Stredná hodnota – Dolný kontrolný limit: štatisticky stanovená hodnota, ktorá sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara pod priemerom procesu.

- Rozsah – Horný kontrolný limit: štatisticky stanovené meranie, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Rozsah – Dolný kontrolný limit: štatisticky stanovená hodnota, ktorá sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Sigma – Horný kontrolný limit: štatisticky stanovené meranie, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara nad priemerom procesu.

- Sigma – Dolný kontrolný limit: štatisticky stanovená hodnota, ktoré sa javí ako vodorovná prerušovaná čiara pod priemerom procesu.

V okne Možnosti nastavte nasledujúce limity:

- Cp: index Cp udáva možnosť procesu, ide o to, koľkokrát sa proces rozšíri do šírky tolerancie (Horný limit tolerancie – Dolný limit tolerancie). Čím vyššia hodnota Cp, tým lepší proces.

- Cpk: index Cpk udáva možnosť procesu korigovanú pre pozíciu. Nie je užitočné mať vysoký index Cp, ak je nastavenie procesu silno vystredený vo vzťahu k stredu rozsahu tolerancie. Vysoký index Cpk znamená, že máte dobrý proces s malým rozšírením vo vzťahu k šírke tolerancie a tiež, že je silno vystredený v rámci danej šírke (Horný limit tolerancie – Dolný limit tolerancie). Ak sa Cpk rovná Cp, proces je nastavený na produkciu presne v strede rozsahu tolerancie.

Relevantné informácie

- Monitory stupňa
- Práca s kartou Virtuálna stanica
- Viacstupňové programy