# Selettore ST

Il Selettore ST è un accessorio dello strumento. Viene installato sullo strumento e collegato al bus accessorio dello strumento. Ha un piccolo display, due tasti di ingresso e LED di uscita.

## Display

Il display mostra una informazione alla volta e dispone di quattro diverse pagine configurabili per mostrare diverse voci preimpostate per ogni pagina.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Pagina 1 | Selezionare il messaggio da mostrare dall'elenco: Coppia finale Angolo finale Conteggio lotti Lotto rimanente IO generico 1 IO generico 2 IO generico 3 IO generico 4 IO generico 5 IO generico 6 IO generico 7 IO generico 8 IO generico 9 IO generico 10 Programma di serraggio selezionato ID sequenza lotto selezionato Coppia target Coppia target/finale
Pagina 2
Pagina 3
pagina 4

## Tempo di commutazione

Parametro | Descrizione
--- | ---
Tempo di commutazione | Seleziona il tempo per visualizzare un messaggio prima della visualizzazione del messaggio successivo.

## Pulsanti

I due tasti possono essere configurati per agire in base alle informazioni visualizzate e utilizzati per scorrere tra le voci elencate.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Pulsante sinistra | Selezionare un'azione dal menu di scelta rapida.
Pulsante destra | Selezionare un'azione dal menu di scelta rapida.

## LED di stato

I LED di stato possono essere attivati o disattivati.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Attivare LED risultato | Selezionare il tasto On od Off desiderato.
Attivare LED aggiuntivi | Selezionare il tasto On od Off desiderato.

I LED di risultato sono di colore rosso, verde e giallo e mostrano le stesse informazioni dei LED principali dello strumento.

Due LED aggiuntivi possono mostrare Lotto OK e Sequenza di lotto OK. Entrambi questi LED vengono spenti al successivo serraggio.