# 채널 하드웨어 상태 - 81

채널 하드웨어 상태는 개별 채널의 하드웨어 상태를 식별하는 출력 신호입니다. 64개의 채널이 지원됩니다.
채널 하드웨어 상태 신호는 하드웨어 상태 및 잠재적 오류에 대한 정보를 표시합니다.

SoftPLC의 이름: CHANNEL_HARDWARE_STATUS

신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | ---
상태 | uint32 배열 | 1 | 64

채널 하드웨어 상태 - 81 신호에는 하위 신호가 포함되어 있습니다. (자세한 정보는 다음을 참조해 주세요. "출력 신호: 하위 신호").

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 참

- 내부 I/O: 참

- 작업자 패널: 참

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 참

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 참