# Configurar StepSync (hardware)

Tenga en cuenta que la configuración de software se debe realizar antes de completar la configuración del hardware para evitar posibles conflictos de configuración.

La función StepSync permite conectar varios POWER FOCUS 6000 para ejecutar aprietes sincronizados.

1. Asegúrese de que cada controlador se ha configurado correctamente (consulte Configuración de StepSync para obtener más información).

2. Utilizando un cable de conexión en cadena Power Focus 6000, conecte el puerto Com B de Sync Reference al primer puerto Com de Sync Member.

3. Utilizando otro cable de conexión en cadena PF6000, conecte el primer puerto Com B de Sync Member al segundo puerto Com A de Sync Member. Haga lo mismo para todos los controladores posteriores.

   Un sistema StepSync se puede configurar con un máximo de 5 Sync Members.

A | Sync Reference | D | Conectado al puerto Com A
B | Sync Member | E | Cable de conexión encadenada Power Focus 6000
C | Conectado al puerto Com B |  |

Información relevante

- Configuración de StepSync