# StepSync-åtdragningar

De enda möjliga åtdragningsprogrammen som ska användas i samband med StepSync är Multistep tightening programs (Multistep åtdragningsprogram). För att synkronisera mellan verktygen i inställningen används synkroniseringspunkter. Vid dessa väntar verktygen på varandra innan du fortsätter med nästa steg i multistep åtdragningsprogrammet. Observera att tilldelning av åtdragningsprogram till de olika verktygen endast kan ske i ToolsTalk 2.

Exempel på ett Multistep-åtdragningsprogram för StepSync

A | Synkroniseringspunkt

Ett åtdragningsprogram kan bestå av upp till 10 steg (om du inte räknar synkroniseringspunkterna).

Tillägningla steg

- Dra åt till vinkel

- Dra åt till moment

- Dra åt till moment plus vinkel

- Dra åt till DynaTork

- Vänta

- Hylsfrigörelse

- Dra åt till moment eller vinkel

- Lossa till vinkel

- Lossa till moment

- Nergängning

- Dra åt till sträckgräns M2

- Dra åt till sträckgräns

- Dra åt till moment och vinkel

- Gängskärning till moment

- Koppla

Tillgängliga skärmar

- Vinkel

- Toppmoment

- Stäng av moment

- Momenthastighet och avvikelse

- Moment i vinkelfönster

- Eftervy moment högt

- Eftervy moment lågt

- Vinkel från sträckgräns

- Rådande moment

- Stäng av ström

- Eftergängsnittsvinkel

- Eftergängsnitt toppmoment

- Stick Slip Detection

- Tid

Tillgängliga stegbegränsningar

- Max.moment

- Maximal vinkel

- Kryssgänga

- Upphäver moment

- Momentgradient

- Moment i vinkelvy

- Moment kontra strömavvikelse

Avvisningshantering

Åtgärd om fel | Beskrivning
Avsluta alla | Alla kanaler avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. Åtdragningen som inte hade ett fel i sig kommer att rapportera ytterligare information Terminated by other bolt (Avslutad av annan bult).
Fortsätt OK | Alla kanaler där fel inträffade avslutar åtdragningen och rapportstatusen NOK. De återstående kanalerna fortsätter med resten av åtdragningen.