# Auswahl Eingang - 10020

Auswahl Verschraubungsprogramm innerhalb Quellenverschraubung/Gruppe innerhalb Sequenz.

Name in SoftSPS: SELECT_INPUT_VALUE

Konverter | Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Status | Integer | 1 | 16
Null als Eins behandeln | Status | Integer | 1 | 1

Zur Vermeidung von doppelten Signalen können Wertkonverter definiert werden.

Konverter werden verwendet, um mehr als eine Darstellung desselben Signals zu unterstützen (zum Beispiel kann der Winkel-/Drehmomentstatus sowohl bitweise als auch als Statuszeichen dargestellt werden).

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: FALSE

- Interne E/A: FALSE

- Bedienpult: FALSE

- Werkzeugfunktionen: FALSE

- ST-Selektor: TRUE

- Signalsäule: FALSE

- TLS-Tag: FALSE

- E/A-Erweiterung: FALSE