# Otvorený protokol odpojený - 95

Ak je otvorený protokol vo virtuálnej stanici vypnutý, signál „Otvorený protokol odpojený“ je nastavený na FALSE.
Ak je otvorený protokol vo virtuálnej stanici zapnutý, signál „Otvorený protokol odpojený“ je nastavený na TRUE.
Keď je aspoň jeden klient (niekoľko klientov Otvorený protokol sa môže pripojiť k rovnakej virtuálnej stanici) pripojený k signálu „Otvorený protokol odpojený“, signál je nastavený na FALSE.

Názov v SoftPLC: OPEN_PROTOCOL_DISCONNECTED

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Booleovský | 1 | 1
Invertovať | Stav | Booleovský | 1 | 1

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE