# Uvoľnenie deaktivované - 184

Uvoľnenie deaktivované je výstupný signál, ktorý sa aktivuje, keď je uvoľnenie externe blokuje jeden z nasledujúcich signálov:

- 20003 - Uzamknúť pri uvoľňovaní

- 20004 - Vysoko aktívny zámok nástroja

- 20033 - Zámok riadenia linky

- 20018 - Zámok otvoreného protokolu

- 20021 - Uzamknúť pri uvoľňovaní prevádzkovej zbernice

- 20041 - Uzamknúť pri uvoľňovaní SoftPLC

- 20061 - Nízko aktívny zámok nástroja

Názov v SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Booleovský | 1 | 1

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE