# 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐/실시간 결과에 Prt 보정 값 표시: 꺼짐

## 프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시: 꺼짐

실시간 결과 창에는 프리베일링 토크 보정 값이 포함되지 않은 최종 토크가 표시됩니다. 최종 토크에는 프리베일링 토크 보정 값이 포함되어 있지 않으므로 이탤릭체로 표시됩니다.

## 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시: 꺼짐

실시간 결과 창에는 관련 보정 아이콘()과 함께 프리베일링 토크 보정 값이 표시되지 않습니다.

프리베일링 토크 보정 값을 사용하여 최종 토크 표시 및 실시간 결과에 프리베일링 토크 보정 값 표시 스위치는 다음 사항에 영향을 주지 않습니다:

- ToolsNet 및 ToolsTalk로 전송되는 최종 토크 값: 프리베일링 토크 보정 값이 포함된 최종 토크 값은 항상 ToolsNet 및 ToolsTalk로 전송됩니다.

- 최종 토크 값은 결과 기록과 함께 표시됩니다.

- 실시간 및 결과 기록을 기반으로 한 추적.

- 오픈 프로토콜 메시지의 값.

- 신호.

- 프로토콜 어댑터.

관련 정보

- 저장된 결과