# 추적 설정

프로그램 레벨에서 추적 구성이 활성화된 경우 단계 레벨에서 추적 설정을 구성할 수 있습니다. 추적 설정의 설정은 각 특정 단계에서 샘플링을 수행하는 방법을 정의합니다.

이 추적 기록을 사용하면 샘플 속도가 모든 단계에서 동일하지 않고 대신 각 단계의 구성에 따라 샘플 속도가 달라집니다. 이는 추적이 각 단계에 대한 개별 추적으로 나뉘어진다는 것을 의미합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
추적 설정 | 프로그램: 프로그램 레벨에 정의된 설정을 사용합니다. 수동: 프로그램 레벨의 추적 샘플 유형인 시간 또는 각도가 사용됩니다. 다른 샘플 속도를 사용하면 프로그램 레벨의 설정이 무시됩니다.
샘플 시간 | 드롭 다운 목록에서 샘플 시간을 선택할 수 있습니다. (0.25~1000ms)
샘플 각도 | 드롭 다운 목록에서 샘플 각도를 선택할 수 있습니다. (0.25~20도)

이 추적의 최대 샘플 수는 4096개 입니다. 조임으로 4096개 이상의 샘플이 생성되면 다운 샘플링 프로세스가 수행됩니다. 다운 샘플링 프로세스는 전체 조임에서 매초 추적 샘플을 제거하고 절반의 해상도로 계속 기록합니다. 이 프로세스는 4096개의 샘플 한계에 도달할 때마다 반복됩니다 모든 단계에 대해 다운 샘플링 프로세스가 수행되므로, 단계 간의 관계는 동일합니다.

추적 채널 | 참고
--- | ---
토크 | 토크 트랜스듀서가 장착된 모든 공구에 사용 가능
각도 | 모든 공구에 사용 가능
속도 | 모든 공구에 사용 가능
토크 초 | 두 개의 토크 트랜스듀서가 있는 공구에만 사용 가능
각도 초 | 두 개의 각도 트랜스듀서가 있는 공구에만 사용 가능
전류 | 모든 공구에 사용 가능
경사도 | 일부 단계 / 제한 / 모니터가 경사도 값을 생성하는 경우 사용 가능

관련 정보

- 다단계 프로그램에 대한 설정