# Prijatý identifikátor 2 - 193

Signál zodpovedajúci druhému nakonfigurovanému reťazcu v reťazci Dávka zdroja.
Signál Aktívny reťazec identifikátora 2 sa odošle, aby systém prijal reťazce/identifikátory hneď, ako bude prijatý reťazec. Ak prebieha v skenovaní s vynúteným poradím, je v nakonfigurovanom poradí, ale ak prebieha v skenovaní s voľným poradím, 2 nemusí zodpovedať druhému nakonfigurovanému reťazcu, ale druhému prijatému reťazcu.
Reťazec je nespracovaný prijatý reťazec a nemá aplikovanú „uloženú pozíciu“.
Odošle sa, len ak prebieha reťazec Dávka zdroja.

Názov v SoftPLC: RECEIVED_IDENTIFIER_2

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | Stav | Reťazec | 8 | 800
IdentifierU32 | Stav | Reťazec | 8 | 800

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE