# Verrouillage du serrage bus de terrain- 20020

Un Poste de travail virtuel est verrouillé lors du démarrage d'un serrage si le signal est émis par un accessoire connecté et pris en charge.
Un serrage en cours est immédiatement interrompu lorsque Verrouillage du serrage bus de terrain est réglé sur Vrai, en raison du réglage Arrêter l'entraînement.

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : FAUX

- Panneau de commande : FAUX

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : FAUX

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : FAUX