# Zoznam NOK výsledkov

Správa s chybou | Popis | Lokalita GUI
--- | --- | ---
Chyba pohonu | Zistila sa interná chyba pohonu alebo strata pohonu. | N/A
Rehit | Pokus o utiahnutie už utiahnutej skrutky. | Parametre uťahovania (Upraviť) > Detekcia rehitu
Pozvoľný štart uťahovacieho momentu nad max | Uťahovací moment pozvoľného štartu prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 1) Pozvoľný štart > Max uťahovací moment
Uťahovací moment samorezu nad max | Uťahovací moment samorezu prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Samorez > Max uťahovací moment
Uťahovací moment samorezu pod min | Pod minimálnou úrovňou samorezu uťahovacieho momentu. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Samorez > Min uťahovací moment
Nízky limit bezpečnostného uťahovacieho momentu | Automaticky vypočítaná hodnota uťahovacieho momentu na zaistenie správneho namontovania senzora uťahovacieho momentu. | N/A
Uťahovací moment zaskrutkovania nad max | Uťahovací moment zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania > Max uťahovací moment
Uhol zaskrutkovania nad max | Uhol zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Max uťahovací moment
Zaskrutkovanie prekročilo max časový limit | Čas zaskrutkovania prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Max čas
Zaskrutkovanie pod min časovým limitom | Pod minimálnou úrovňou času zaskrutkovania. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Min čas
Pod minimom uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uťahovacieho momentu zaskrutkovania. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania > Min uťahovací moment
Pod minimom uhla zaskrutkovania | Pod minimálnou úrovňou uhla zaskrutkovania. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Limity uhla zaskrutkovania > Min uhla
Záverečný stupeň uťahovacieho momentu samorezu nad max | Záverečný stupeň uťahovacieho momentu prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Manuálne limity uťahovacieho momentu > Max uťahovací moment
Záverečný stupeň uhla nad max | Záverečný stupeň uhla prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max uhla
Záverečný stupeň uťahovacieho momentu pod min | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uťahovacieho momentu. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Manuálne limity uťahovacieho momentu > Min uťahovací moment
Záverečný stupeň uhla pod min | Pod minimálnou úrovňou záverečného stupňa uhla. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max uhla
Časový limit uťahovacieho momentu | Časový limit uťahovania bol prekročený. | [Viacstupňová stratégia] Parametre uťahovania (Upraviť) > Závislé na stupni [Ostatné programy uťahovania]: fixné parametre nastavená na 30 sekúnd
Spúšťač stratený | Spúšťač nástroja bol uvoľnený pred dosiahnutím cieľa. | [Viacstupňová stratégia] spúšťač bol uvoľnený pred dosiahnutím požadovaného stupňa uťahovania [Ostatné programy uťahovania]: spúšťač bol uvoľnený pred ukončením štádia uťahovania
Vyšmyknutie | Nástrčka sa vyšmykla z matice. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Parametre uťahovania . Detekcia času vyšmyknutia
Cieľ sa dosiahol pred záverečným stupňom | Požadovaný uťahovací moment sa dosiahol pred záverečným stupňom uťahovacieho programu. | Požadovaný moment
Uťahovací moment po zobrazení je pod min | Uťahovací moment po zobrazení je pod minimálnou úrovňou. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Uťahovací moment po zobrazení > Min uťahovací moment
Uťahovací moment po zobrazení nad max | Uťahovací moment po zobrazení prekročil maximálnu úroveň. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Uťahovací moment po zobrazení > Max uťahovací moment
Interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý | Interval uťahovacieho momentu po zobrazení nebol dosiahnutý. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 2) Uťahovací moment po zobrazení > Min dĺžka uťahovacieho momentu
Nedosiahol sa interval korekcie uťahovacieho momentu | Uhol intervalu korekcie uťahovacieho momentu pred ukončením zaskrutkovania sa nedosiahol. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Korekcia uťahovacieho momentu > Bod korekcie uťahovacieho momentu
Pohyby nástroja prekročené | Nástroj bol presunutý nad hraničné hodnoty nastaveného uhla. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 1) TrueAngle korekcia (Zap); Limity pohybu nástroja > Pozitívne/Negatívne
Chyba pri sledovaní prúdu | Chyba pri sledovaní prúdu. | Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 1) Monitorovanie prúdu (Zap)
Záverečný stupeň prekročil max časový limit |  | [TurboTight] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max čas
Záverečný stupeň pod min časového limitu |  | [TurboTight] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Min čas
Časový limit TurboTight bol prekročený | Časový limit TurboTight bol prekročený. | [TurboTight] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) Záverečný stupeň > Max čas
Vysoký monitor zovretia | Len kľúč. Monitor zistil prekročenú hodnotu zovretia. | Parametre uťahovania (Upraviť) > Štádium zaskrutkovania (Stupeň 2) Zaskrutkovanie dokončené > Uťahovací moment Zaskrutkovanie dokončené
Žiadny reziduálny moment | Len kľúč. Reziduálny moment bol pod hraničnou hodnotou. | [TurboTight] + [TensorPulse] Parametre uťahovania (Upraviť) > (Stupeň 3) > Parametre uťahovania > Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu
Prekročená rýchlosť | Len kľúč. Kľúču gyro sa nepodarilo namerať uhol kvôli vysokej rýchlosti. | N/A