# Sélecteur ST

Le Sélecteur ST est un accessoire d’outil. Il est installé sur l'outil et connecté au bus d'accessoires d'outil. Il possède un afficheur, deux boutons d'entrée et des LED de sorties.

## Affichage

L'affichage présente une information à la fois et comporte quatre pages différentes qui peuvent être configurées pour afficher différents éléments prédéfinis sur chaque page.

Paramètre | Description
--- | ---
Page 1 | Sélectionner le message à afficher dans la liste : Final torque (Couple final) Final angle (Angle final) Comptage des lots Lot restant E/S génériques 1 E/S génériques 2 E/S génériques 3 E/S génériques 4 E/S génériques 5 E/S génériques 6 E/S génériques 7 E/S génériques 8 E/S génériques 9 E/S génériques 10 Programme de serrage sélectionné Id de la séquence de lots sélectionnée Couple cible Couple cible/final
Page 2
Page 3
Page 4

## Temps de commutation

Paramètre | Description
--- | ---
Temps de commutation | Sélectionner la durée d'affichage d'un message, avant l’affichage du message suivant.

## Boutons

Les deux boutons peuvent être configurés pour agir en fonction de l'information affichée et peuvent être utilisés pour accéder aux différents éléments de la liste.

Paramètre | Description
--- | ---
Bouton gauche | Sélectionner une action à partir du menu contextuel.
Bouton droit | Sélectionner une action à partir du menu contextuel.

## LED d'état

Les LED d'état peuvent être activées ou désactivées.

Paramètre | Description
--- | ---
LED de résultat activé | Sélectionner le bouton radio Marche ou Arrêt.
LED complémentaire activée | Sélectionner le bouton radio Marche ou Arrêt.

Les LED de résultat sont rouges, vertes ou jaunes et donnent les mêmes informations que les LED principales de l'outil.

Les LED complémentaires peuvent indiquer Lot OK et Séquence de lots OK. Ces deux LED sont éteintes lors du passage au serrage suivant.