# 使用 STa6000 或 STpad 校准工具

## 连接 STa6000/STpad

STa6000/STpad 可以通过两种方式连接到控制器：

- 正在连接到 STa6000

连接 | 备注
--- | ---
COM 端口 | 使用 ACTA 串行电缆将 Atlas Copco USB 转串口适配器连接到控制器的 USB 端口。使用 USB 电缆将 STa6000 连接到串口适配器。
以太网端口 | 在 STa6000 和控制器的工厂以太网端口或工厂网络之间连接网线。

- 连接 STpad

连接 | 备注
--- | ---
COM 端口 | 使用 ACTA 串行电缆将 STpad 连接到控制器的 COM 端口。
以太网端口 | 在 STa6000 和控制器的工厂以太网端口或工厂网络之间连接网线。

## 通过 STa6000 或 STpad 执行 QA 校准

1. 确保工具已连接并分配给控制器上的虚拟站点。

   单次拧紧程序不能用于校准目的。确保选择了批次程序。

2. 在主视图上，点击“工具”选项卡。然后点击 QA 校准，将 QA 校准设为开启。

3. 选择要校准的工具所连接的虚拟站点，然后选择要使用的连接类型（COM 端口的 TCP）。

   请注意，通讯的默认端口是 4561

4. 将 STa6000/STpad 连接到控制器，并选择正确的虚拟站点。

5. 从 STa6000/STpad 开始校准。

   STa6000/STpad 将请求控制器信息，包括工具信息和拧紧程序。

6. 执行拧紧。当校准装置检测到拧紧时，它将向控制器请求拧紧结果。

7. 重复上述步骤，直到批次中的所有拧紧都已执行。

   完成后，STa6000/STpad 将创建一个报告，并为该工具计算新标定值。

8. 在 STa6000/STpad 中选择存储以将新标定值发送到控制器，然后将其写入工具。

在校准过程中，如果更改了拧紧程序，或者更新了序列/批次，则校准被终止。

用于校准的批次大小没有限制。但是，STa6000 只能用两位数字来显示批次大小。因此 STa6000 上的计数器读数 00 表示 100。

完成校准后，执行拧紧以确认新值是正确的。