# StepSync 설정 (하드웨어)

설정 충돌이 발생하지 않도록 하드웨어 설정이 완료되기 전에 소프트웨어 구성을 완료해야 한다는 점에 유의해 주세요.

StepSync 기능을 통해 여러 POWER FOCUS 6000을 연결하여 동기화된 조임을 실행할 수 있습니다.

1. 각 컨트롤러가 올바르게 구성되었는지 확인해 주세요. (자세한 내용은, StepSync 구성 참조)

2. Power Focus 6000 데이지 체인 케이블을 사용하여, Sync 참조 Com 포트 B를 첫 번째 Sync 멤버의 Com 포트 A에 연결하세요.

3. 다른 PF6000 데이지 체인 케이블을 사용하여 첫 번째 Sync 멤버의 Com 포트 B를 두 번째 Sync 멤버의 Com 포트 A에 연결합니다. 이후의 모든 컨트롤러에 대해 동일한 작업을 수행해 주세요.

   StepSync 시스템을 최대 5개의 Sync 멤버로 구성할 수 있습니다.

A | Sync 참조 | D | Com 포트 A에 연결됨
B | Sync 멤버 | E | Power Focus 6000 데이지 체인 케이블
C | Com 포트 B에 연결됨 |  |

관련 정보

- StepSync 구성