# Kanalkommando – 10054

Kanalkommando är en ingångssignal som spärrar enskilda verktyg och hindrar dessa verktyg från att ingå i nästa åtdragning. Du kan också byta ut åtdragningsprogrammet eller bultnumret i konfigurationen för synkroniseringsläget. Upp till 64 kanaler stöds.

Namn i SoftPLC: KANALKOMMANDO

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64

Signalen Kanalkommando -10054 innehåller delsignaler (för mer information, se”Insignaler” Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT