# 将无线工具与控制器配对

将机电扳手与控制器配对的方式与其他无线工具不同，并且需要将 MWRKit 连接到控制器。有关更多详细信息，请参阅工具的产品说明。

开始配对过程之前：

- 确保控制器中的无线局域网或蓝牙已启用（视您想要配对的无线工具而定）

- 确保有可用的配对插槽（三个用于无线局域网，六个用于蓝牙）

- 检查要使用的无线电信道

- 检查如何使工具进入配对模式。有关如何进行此过程的信息，请参阅 STB 用户指南 (9836 3043 01)，或按照下方说明进行操作。

- 如果可能，保持工具与控制器之间无任何障碍。

- 确保此时没有其他工具正在与控制器配对

1. 进入设置 > WLAN，启用内部 WLAN。将已启用开关拖至开启

   如果无线局域网“已启用”开关设置为“关闭”，则无法将工具与控制器配对。已经与内部无线局域网连接的工具在“已启用”开关设为“关闭”时断开。

2. 设置无线工具使用的无线电频道。在主视图中，点击设置选项卡，然后单击 WLAN。

3. 在无线电信道区域，点击通道列表并选择相应的通道。

   更改通道会让所有与控制器配对的无线工具永久性断开。

4. 返回主视图，点击“工具”选项卡。然后，点击右上角的配对图标。

5. 将工具设为配对模式。请参见将无线工具设为配对模式。

6. 在配对对话框中，点击执行以开始配对过程。

7. 配对过程出现以下任意结果后终止：

   - 配对成功 - 工具与控制器使用选定通道配对完成。

   - 配对不成功 - 这可能是由以下任一原因造成：

     - 未在配对过程中检测到工具。确保工具处于信号范围内以及处于配对模式下，然后点击关闭，再试一次。

     - 在配对过程中找到多个工具。确保没有其他工具处于配对模式下，然后点击关闭，再试一次。

     - 配对已在进行中。请确保控制器上没有执行任何其他配对过程，然后点击关闭，再试一次。

     - 配对失败。点击关闭，再试一次。

IRC-W 基础设施工具是使用工厂的无线基础设施连接到控制器的工具。工具配置、ADHOC 或基础设施模式在 ToolsTalk Service 2 中设置。配置为 IRC-W 基础设施工具的工具也可以使用控制器自身的内置网络作为 ADHOC 连接的工具进行连接。但是，当该工具重新启动时，它将恢复为 IRC-W 基础设施配置的工具。