# 필드버스 조임 잠금 - 20020

연결되어 있는 지원되는 부속품에서 신호가 설정된 경우 조임을 시작할 때 가상 스테이션이 잠깁니다.
드라이브 정지 설정으로 인해 필드 버스 조임 잠금이 True로 설정되면 진행 중인 조임이 즉시 중단됩니다.

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1
인버트 | 상태 | 부울 (Boolean) | 1 | 1

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓