# Configuration de l'outil

Dans le menu Configurations >Configuration de l'outil il est possible de configurer les fonctions de l’accessoire disponible sur l’outil.

Différentes fonctions sont disponibles selon le type d'outil.

## Configurer les fonctions de l’accessoire disponible sur l’outil

1. Sélectionner Filtrer par type d'outil Puis sélectionner l’outil nécessaire.

2. Sélectionner Modifier pour configurer les fonctions nécessaires.

   Une configuration affectée à un poste de travail virtuel ne peut pas être supprimée.

3. Le cas échéant, configurer les LED d'outil, Bouton de fonction, Avertisseur sonore et Commutateur de sens en sélectionnant la case correspondante.
   Chaque case affiche un numéro qui correspond au numéro de la fonction spécifique (par exemple, 1 correspond aux LED d'outil, 2 au Bouton de fonction, 3 à l'Avertisseur sonore, et 4 au Commutateur de sens).

4. Le cas échéant, configurer les Paramètres généraux, la Condition de démarrage et le Bus d'accessoires en fonction des besoins du client.

## Réglages généraux

Les réglages généraux de l'outil peuvent être instaurés dans la section Réglages généraux.

Paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Temporisation d'inactivité | Détermine si l'outil doit s'arrêter après une période d'inactivité. | Marche
<Temporisation d'inactivité> | Si la temporisation d'inactivité est réglée sur Marche, elle fixe le nombre de minutes avant l'arrêt. | 120 min
LED frontale | Définit le comportement de la LED frontale (au-dessus de la gâchette de l’outil). Disponible uniquement pour les outils sans fil. Lorsqu’elle est désactivée, la LED frontale ne s’allume pas lorsque vous appuyez sur la gâchette. | Marche
Durée après relâchement de la gâchette | Définit la durée pendant laquelle la LED frontale reste allumée après le relâchement de la gâchette de l’outil (en secondes). Pour les outils filaires, la LED frontale reste allumée pendant 10 secondes après avoir appuyé sur la gâchette. | 0 sec
Courbe | Active la représentation graphique du serrage. Pour les programmes MultiStep, la courbe débute toujours à partir du moment ou La gâchette est actionnée. Pour les outils sans fil, sélectionner Gâchette pressée ou Approche terminée pour créer la courbe. | Arrêt
Vérification TAG | Active la vérification TAG sur l’outil. L'outil se verrouille si le TAG fourni avec le programme n'est pas égal à celui inséré dans la smartHEAD de STwrench. Vérification TAG n'est disponible que pour STwrench ou lorsqu'aucun outil n'est sélectionné lors de la validation de la configuration de l'outil. | Arrêt
Sélection TAG | Elle est utilisée pour sélectionner un Programme de serrage/lot ou une Séquence de lots en utilisant Séquence de lots/Serrage source/Lot source. Le Programme de serrage/lot ou Séquence de lots a un numéro TAG configuré qui correspond au numéro TAG du TAG inséré dans la smartHEAD de STwrench. Sur l'écran de STwrench, l'opérateur est informé du Programme de serrage/lot ou de la Séquence de lots sélectionné pour le TAG inséré dans la smartHEAD de STwrench. Sélection TAG n'est disponible que pour STwrench ou lorsqu'aucun outil n'est sélectionné lors de la validation de la configuration de l'outil. | Arrêt

Informations pertinentes

- Sélection TAG
- Vérification TAG

Dans cette section

- Configuration des LED d'outil
- Configuration du bouton de fonction
- Configuration de l’alarme sonore
- Configuration du commutateur de sens
- Configuration de la condition de démarrage
- Configuration du bus d'accessoires