# État de serrage de vis - 79

État du serrage des vis est un signal de sortie qui identifie l'état des vis individuelles dans un serrage synchronisé. 100 vis sont prises en charge.
Le signal État du serrage de vis affiche les informations relatives au serrage en cours et le résultat du dernier serrage.

Nom dans SoftPLC : BOLT_TIGHTENING_STATUS

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | ensemble uint32 | 32 | 32
FordResultStatus | État |  | 4 | 4

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

Le signal État du serrage de vis - 79 contient des sous-signaux (pour plus d'informations, voir « Signaux de sortie : Sous-signaux »).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI