# Afloje desactivado - 184

Afloje desactivado es una señal de salida que se activa cuando el afloje se bloquea externamente mediante cualquiera de las señales siguientes:

- 20003 - Bloquear afloje

- 20004 - Bloquear herramienta activa alto

- 20033 - Bloqueo de control de línea

- 20018 - Open Protocol bloquear

- 20021 - Fieldbus bloquear afloje

- 20041 - Soft PLC bloquear afloje

- 20061 - Bloquear herramienta activa bajo

Nombre en SoftPLC: LOOSENING_DISABLED

Tipo de señal | Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Bus de campo: VERDADERO

- Caja de indicadores: VERDADERO

- E/S internas: VERDADERO

- Panel de operario: VERDADERO

- Funciones de herramienta: VERDADERO

- Selector ST: FALSO

- Baliza: VERDADERO

- Etiqueta TLS: VERDADERO

- Extensor de E/S: VERDADERO