# Prêt pour le démarrage - 29

Si un outil est connecté au poste de travail virtuel, qu'il n'y a pas de serrures de serrage actives, l'arrêt d'urgence n'est pas activé et un Programme de serrage valide est sélectionné, ce signal indique qu'il est possible de commencer un serrage.

Nom dans SoftPLC : READY_TO_START

Convertisseur | Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | État | Booléen | 1 | 1
Inverser | État | Booléen | 1 | 1

Pour éviter les signaux dupliqués, il est possible de définir des Convertisseurs de valeurs.

Les convertisseurs sont utilisés pour prendre en charge plus d'une représentation du même signal (par exemple, l'état de l'angle/couple peut être représenté par bit ou par un caractère d'état).

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : VRAI

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : VRAI

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : VRAI

- Module d'extension E/S : VRAI