# イベントコード

様々なタイプのイベントを使って、ユーザーに対して、システム内の特定の状態の変化または発生を通知します。イベントごとに異なるアクションが必要です。

説明されている手順の一部は、アトラスコプコのサービス担当者のみが実行できます。

特定のイベントコードの詳細については、以下のフィルターを使用するか、検索ボックスにイベントコードの検索条件を入力してください。

イベントコード
イベントタイプ
イベント名
説明
手順
ログ/表示/Ack/Conf
次に利用可能：
グループ
検索

イベントコード | イベントタイプ | イベント名 | 説明 | 手順 | ログ/表示/Ack/Conf | 次に利用可能： | グループ
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | 情報 | コントローラが起動しました | コントローラが起動します。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラーとツール
1001 | 警告 | コントローラのシリアル番号が更新されました | IT ボードボックスのシリアル番号（コントローラのシリアル番号）が AUX ボードボックスのシリアル番号と異なる場合、起動時に生成されます。AUX ボードは、フィールド内で非交換可能とみなされます。シリアル番号が更新されると、コントローラは再起動します。 | IT ボードやボックスを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラーとツール
1010 | 情報 | Tool Connected | ツールが接続されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラーとツール
1011 | 情報 | Tool Disconnected | ツールが切断されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラーとツール
1012 | 情報 | ツールがコントローラ接続を拒否しました | このイベントは、ツールがスキップゾーンに入っている場合に発生する可能性があります。 | 別のコントローラーがツールに接続されているかどうかを確認してください。 ツール設定が正しく設定されていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラーとツール
2000 | 警告 | バッテリー低 |  | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2001 | 警告 | バッテリーが空です |  | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2002 | 警告 | ツールバッテリー正常性低 | ツールのバッテリー正常性の問題が検出されました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2004 | 警告 | ツールが希望するタイプではありません | ツールが、ツール最大トルクが異なるツールに交換されました。 | ツールの変更。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2006 | 警告 | ツールバックアップバッテリー正常性低 | ツールのバックアップバッテリーのパフォーマンスが低すぎます。 | バックアップバッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2007 | 警告 | ツールバックアップバッテリーなし | ツールバックアップバッテリーがありません。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリの挿入 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2008 | 警告 | ツールバックアップバッテリーエラー | ツールのバックアップバッテリーエラーが検出されました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2009 | 警告 | バックアップバッテリー電圧低 | コントローラのバックアップバッテリがほとんど空です | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2010 | エラー | ツールソフトウェアバージョンが一致していません | ツールおよびコントローラソフトウェアのバージョンに互換性がありません。 | サービスツール - ツールソフトウェアの更新。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2012 | 警告 | ツール通信障害 | ツールとコントローラ間の通信が中断されました。 | アンテナの配置を変えてください。 | Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2013 | 警告 | 不正なリング位置 | ツール方向スイッチの位置に障害があります。 | 頻繁に発生する場合は、ツールの整備を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2014 | 警告 | ツールがオーバーヒート | ツールがオーバーヒートしました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ツールが冷却するのを待ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2015 | エラー | ツール温度センサーエラー | SRB、TBP、およびIxBツールのみ。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2016 | 警告 | ツールパルスユニット過熱 | パルスユニット過熱ツールはロックされていませんが、パルスユニットの温度がしきい値を超えている間は、ツールが開始されるたびに警告が表示されます。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ツールが冷却するのを待ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2019 | 警告 | ツールがモーターを起動できませんでした | ツールモーターの障害。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2020 | 警告 | ツールのモーター調節が必要 | ツールのモーター調節が必要です。 | モータ調整を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2021 | 警告 | モータ調節失敗 | モーター調節に失敗しました。 | モータ調節を完了するか、ツールの保守を行います。 | ログ | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2022 | 情報 | モータ調節完了 | モーター調節が完了しました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2023 | 警告 | ツールにオープンエンドの調整が必要 | ツールにオープンエンドの調整が必要です。 | オープンエンドの調整を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2024 | 警告 | オープンエンドの調整に失敗しました | オープンエンドの調整に失敗しました。 | オープンエンドの調整を複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2025 | 情報 | オープンエンドの調整に成功しました | オープンエンドの調整に成功しました。 |  | ログ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2026 | 警告 | オープンエンドの位置で失敗しました | オープンエンドの位置決めで失敗しました。 | もう一度ツールトリガを押し、位置決めが完了するのを待ちます。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2027 | 警告 | ツールの温度が高いため使用が制限されています | 温度制限値に達しました。過熱によるツールのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | ツールの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2030 | エラー | ツールメモリー障害：ツールの変更 | ツールメモリが破損しています。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2031 | エラー | ツールアクセサリーメモリが破損しています | ツールアクセサリーメモリが破損しています。 | ツールアクセサリーの整備を行います。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2040 | エラー | システムチェック失敗 |  |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2041 | エラー | トルクトランスデューサエラー | 校正エラー時またはツールが変換器エラーをレポートした場合に生成されます。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2042 | エラー | 角度トランスデューサーエラー |  | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2043 | エラー | ツール接地故障エラー |  | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2044 | 情報 | ツールサービス間隔が過ぎています | ツールの保守が必要であることを示します。設定した締め付けの回数を超えたときにトリガされます。 | ツールの整備を実施します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2045 | 警告 | ツール校正データが無効です | 校正データの検証に失敗した場合。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2046 | 情報 | ツール: 次の校正日が過ぎています | ツールの較正が必要であることを示します。校正アラームが設定で有効にされており、現在時刻が次の校正日を過ぎている際にトリガされます。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2048 | 情報 | QA デバイスでツール校正値が更新されました | ツールの校正は、QAデバイスによる校正が実行されたときに更新されています |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2050 | エラー | ツールパラメータファイルはサポートされていません | 必要なツールパラメーターがありません。 | ツールパラメータを更新します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2060 | 情報 | 予期しないトリガー動作 | アクセサリーが接続されている場合にツールの起動を行わないために使用されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2071 | エラー | ツールメモリが破損しています | ツールの記述子が破損しています。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2072 | 情報 | 不明なデバイスが接続されています |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2073 | 警告 | ツールトリガの監督失敗 | HW チャンネル障害です。ツールトリガのハードウェアとソフトウェアが一致しません。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2074 | 警告 | ツールインジケーターボード故障 | ツールインジケーターボード故障です。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2075 | 警告 | ツールファン電圧障害 | ツールファン電圧障害です。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2076 | 警告 | ツールアクセサリーバス電圧障害 | ツールアクセサリーバス電圧障害です。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2077 | 警告 | ツールトリガセンサエラー | ツールトリガセンサエラーです。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2078 | 情報 | ツール締め付けプログラムが更新されました | 締め付けプログラム更新のために、ツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2079 | エラー | ツールケーブルがサポートされていません | ツールケーブルが破損しています。ケーブル内のチップは応答していないか、破損しています。 | ケーブルを交換してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | ツール
2080 | エラー | ツールバッテリ障害 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。バッテリー障害。 | アトラスコプコのサービス担当者に連絡し、アトラスコプコにバッテリを送り返します（再利用しないでください！）。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2081 | エラー | ツール電流制限に達しました | 電流制限値に達したため、ドライブが無効になっています。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2082 | エラー | ツール電流測定エラー | 電流測定エラー電流の測定結果が信頼できません。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2083 | エラー | ツール内部エラー | さまざまな内部ハードウェアエラー。 STBおよびIxBツールにのみ有効です。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2084 | エラー | ツール内部ソフトウェアエラー | さまざまな内部ソフトウェアエラー STBおよびIxBツールにのみ有効です。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2085 | エラー | ツール RBU エラー | RBU エラーがツールソフトウェアによって検出されました。 | RBU が正しくインストールされているか確認してください。それでもエラーが発生する場合、ツールの保守を行ってください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2086 | エラー | ツール停止 | ツールモータが停止しています。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2087 | 警告 | ツールモーター電流高 | ツールのモータの電流限度を超えており、ツールがロックされています。ツールはフェールセーフモードに入ります。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2088 | 警告 | ツールバッテリー電流高 | ツールバッテリー電流が高過ぎます。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2089 | 警告 | ツールドライブ電圧低 | ツールのドライブ電圧が監視されている電圧下限値を下回っています。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2090 | 警告 | ツールドライブ電圧高 | ツールのドライブ電圧が監視されている電圧上限値を上回っています。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2091 | 警告 | ツールメインボードエラー | ツールメインボード内部エラー。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2092 | 警告 | ツールパワーモジュールエラー | ツールパワーモジュール内部エラー。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2093 | 警告 | パルスユニットオイルレベル低 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが低いです。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2094 | 警告 | パルスユニットオイルレベル空 | 接続されたパルスツールのオイルレベルが必要な動作レベル以下です。 | ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2095 | 警告 | ツールバッテリの通信が失われました | ツールがバッテリーとの通信を失いました。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | バッテリが正しく挿入されていることを確認します。または、バッテリを交換します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2096 | エラー | ツールバッテリーのソフトウェアバージョンが一致しません | ツールバッテリソフトウェアは、ツールソフトウェアと互換性がありません。 SRB、TBP、およびIxBツールにのみ有効です。 | ソフトウェアを更新てください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2100 | 情報 | STwrench smartHEAD が削除されました | STwrench smartHEAD が削除されました。 | smartHEADを再接続し、レンチを再起動します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | ツール
2101 | 警告 | ロック時のレンチ締め | ツールのステータスがコントローラーによってロックされているときに、レンチによる締め付けが実行されました。 | コントローラのツールステータスがロック解除されるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | ツール
2120 | 警告 | 開始できません: ツールにアクティブなトルクトランスデューサがありません |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2121 | 警告 | 接続されたツールではトランスデューサーが無効になっています |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2122 | 警告 | 開始できません: ツールに必要なトルクトランスデューサがありません |  |  | ログ ディスプレイ | Flex IxB | ツール
2123 | 警告 | 開始できません: ツールに必要な角度トランスデューサがありません |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2124 | エラー | メイントランスデューサのトルクトランスデューサエラー | デュアルトランスデューサーを備えたツールのメイントルクトランスデューサーに、エラーがあることを示します。 |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2125 | エラー | 二次トランスデューサのトルクトランスデューサエラー | デュアルトランスデューサーを備えたツールの二次トルクトランスデューサーに、エラーがあることを示します。 |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2126 | エラー | メイントランスデューサでのツールトルクトランスデューサ校正エラー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2127 | エラー | ツールトルクトランスデューサ校正エラー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | ツール
2128 | エラー | メイントルクトランスデューサ：メイントランスデューサでシャントテストに失敗しました |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2129 | エラー | メイントルクトランスデューサ：シャントテストに失敗しました |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | ツール
2130 | エラー | メイントルクトランスデューサ：メイントランスデューサでゼロオフセット補正に失敗しました |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2131 | エラー | メイントルクトランスデューサ：ゼロオフセット補正に失敗しました |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | ツール
2132 | エラー | メイントランスデューサでのツールトルクトランスデューサハードウェアエラー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2133 | エラー | ツールトルクトランスデューサハードウェアエラー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | ツール
2134 | エラー | ツールトルクトランスデューサエラー: メイントランスデューサのA/Dコンバーターのオーバーフロー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2135 | エラー | ツールトルクトランスデューサエラー: A/D コンバーターのオーバーフロー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | ツール
2136 | エラー | 二次トランスデューサでのツールトルクトランスデューサ校正エラー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2137 | エラー | ツールトルクトランスデューサエラー: 二次トランスデューサでシャントテストに失敗しました |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2138 | エラー | ツールトルクトランスデューサエラー: 二次トランスデューサでゼロオフセット補正に失敗しました |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2139 | エラー | 二次トランスデューサでのツールトルクトランスデューサハードウェアエラー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
2140 | エラー | ツールトルクトランスデューサエラー: 二次トランスデューサのA/Dコンバーターのオーバーフロー |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | ツール
3000 | エラー | コントローラ内部ソフトウェアエラー | コントローラのソフトウェアエラー。 | サービスにご連絡ください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3001 | エラー | コントローラクロックバッテリ空 | 内部バッテリが寿命に近づいています。 | バッテリーを交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3010 | 警告 | システム過熱 | コントローラが過熱しています。 | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3011 | 警告 | コントローラハードウェア駆動部が過熱しています |  | クールダウンしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3013 | 警告 | コントローラーの温度が高いため、使用が制限されています | 温度制限値に達しました。過熱によるコントローラーのシャットダウンのリスクを減らすために、締め付けは禁止されています。 | コントローラーの温度が下がるまでお待ちください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3020 | 警告 | コントローラハードウェア障害 |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3021 | 警告 | システム電圧の問題 | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3022 | 警告 | コントローラーの電圧の問題：AC入力電圧が高すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3023 | 警告 | コントローラーの電圧の問題：AC入力電圧が低すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3024 | 警告 | ドライブの電圧の問題：AC入力電圧が高すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3025 | 警告 | ドライブの電圧の問題：AC入力電圧が低すぎます | DC 電圧が高すぎるか、低すぎます。 | 入力電圧を固定します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3030 | エラー | IP アドレスがネットワーク上の他のノードと競合しています | 設定された IP アドレスは、同じネットワーク上の別のデバイスによって使用されています。 | デバイスのうちの 1 つの IP アドレスを変更してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3031 | 情報 | ネットワークケーブルが抜けています。 | 工場用ポートのキャリアが失われました（ケーブルの接続が解除されました）。 | ケーブルの接続を確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3032 | 情報 | ペアリング開始 | ツールペアリングが開始しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3033 | 情報 | ペアリング成功 | ツールペアリングが成功しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3034 | エラー | ペアリングに失敗しました：ツールが見つかりません | コントローラは、無線ピアにスキャンする際にペアリングするツールを見つけられませんでした。 | ツールをペアリングモードに設定し、再試行してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3035 | エラー | ペアリングに失敗しました：複数のツールが見つかりました | コントローラは、無線ピアにスキャンする際に複数のツールを見つけました。 | コントローラでペアリングモードを開始する際には、1 つのツールのみがペアリングモードになっていることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3036 | エラー | ペアリングに失敗しました：通信エラー | コントローラがペアリングプロセス中に、接続の喪失、想定外の応答、またはタイムアウトになりました。 | ペアリングを複数回実施してみてください。再び失敗する場合は、ツールの保守を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3037 | 情報 | ペアリングに失敗しました：ツールスロットが一杯です |  | 1つのツールスロットをクリアしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3040 | 警告 | 非常停止 | 緊急停止のためにドライブが無効になりました。 | 非常停止をリセットします。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3050 | 情報 | システムクロック更新 | システムクロックが更新されました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3051 | エラー | システムクロックエラー | ハードウェアリアルタイムクロック（RTC）から読み出した時間が間違っています。 | RTC バッテリーを変更してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3052 | 警告 | リモート起動構成エラー | HW と SW リモート起動構成が一致していません。 | HW ディップスイッチが選択された開始ソースと一致していることを確認してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3053 | 情報 | ドライブが接続されました | StepSyncドライブが接続されました。 |  | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3054 | 情報 | ドライブが切断されました | StepSyncドライブが切断されました。 |  | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3055 | 警告 | モード構成エラー | 選択したモードが誤って構成されると生成されます。たとえば、同じボルト番号または同じチャンネルの2つのボルトの構成、不完全モード構成など。 | モード構成エラーについては、ToolsTalk 2 を確認してください。 | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3056 | 警告 | 開始できません: ツールまたはドライブがありません | 使用されているチャネルにドライブやツールがない場合に生成されます。 | HMIのチャンネルメニューを確認してください。喪失したドライブまたはツールを接続します。 | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3057 | 情報 | 開始できません: チャンネルはすでに使用されています | 必要なチャンネルが別の仮想ステーションに割り当てられる場合に生成されます。 |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3058 | 情報 | モードが選択されていません |  | モードを選択します。 | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3059 | 警告 | アトラスコプコのライセンスマネージャへの接続に失敗しました | コントローラが、ローカルのライセンスマネージャに接続してライセンスを取得するのに失敗したことを示します。 | ローカルネットワークを検証してください。再び失敗する場合は、コントローラの整備を行います。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3061 | 警告 | 開始できません: 信号低を有効にします |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3062 | 警告 | 開始できません: 信号高を停止します |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3063 | 警告 | 開始できません: すべてのチャンネルが禁止されました | すべてのチャンネルが禁止されているため、締め付けを開始することができません。 | 少なくとも1つのチャンネルを禁止しないように設定します。 | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3064 | 警告 | キャリア番号に問題があります | FlexCarrierの16進スイッチがゼロに設定されています。 | スイッチをゼロ以外の値に切り替えます。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3065 | 警告 | キャリアの非常停止設定プラグのタイプが間違っているか、見つかりません | キャリアに非常停止構成プラグがないか、プラグのタイプが間違っています。 | 正しいプラグタイプを挿入してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3066 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相ACなし |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3067 | 警告 | キャリア電圧入口: 1つのAC相がありません |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3068 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源装置が故障しています |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3069 | 警告 | キャリア24電圧出力ポートが過電流により無効になっています |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3070 | 警告 | キャリア、PF6 FlexControlケーブル出力でハードウェアエラー |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3071 | 警告 | キャリア、PF6 FlexControlケーブル入力でハードウェアエラー |  | システムをリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3072 | 警告 | 短絡による緊急停止 24 VDC 電源障害 |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3073 | 警告 | 開始できません: システムが非常停止しました | 複数のスピンドルを割り当てる場合、このイベントは非常停止のために 「preStartCheckFailed」 によって呼び出されます。 | 非常停止をリセットします。 | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3074 | 警告 | キャリア過熱 |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3075 | 警告 | キャリア温度 OK |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3076 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源が過負荷です | 内部PSUからの電流出力が高すぎます。 | PSUから電力供給を受けている他のキャリアを切断します。24 VDCを使用して外部機器をすべて取り外します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3077 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源電圧値超過 | 内部PSUからの電圧出力が高すぎます。 | キャリアを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3078 | 警告 | キャリア：内部24 VDC電源電圧値過小 | 内蔵PSUからの電圧出力が低すぎます。 | キャリアを交換してください。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3079 | 警告 | キャリアへの外部供給：24VDC過電圧 | バックアップ入力電圧が27VDCを超えています。 | バックアップ入力電圧を調整します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3080 | 警告 | キャリアへの外部供給：24VDC不足電圧 | バックアップ入力電圧が19VDC未満です。 | バックアップ入力電圧を調整します。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3081 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相AC過電圧 | 入力電圧が高すぎます。 | 入力電圧を下げます。400VACまたは480VACである必要があります。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3082 | 警告 | キャリア電圧入口: 三相AC不足電圧 | 入力電圧が低すぎます。 | 入力電圧を上げます。400VACまたは480VACである必要があります。 | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3083 | エラー | Anybus/Profisafe モジュールファームウェアの間違い |  |  | ログ ディスプレイ | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3084 | エラー | ソフト PLC ランタイムエラー | eCLR が制御不能な方法で終了しました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3085 | 警告 | キャリア：ファンモジュールが故障しています |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3086 | 警告 | キャリア：ファンモジュールの部分故障 |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3087 | 警告 | キャリア：左ファンモジュールの故障 |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3088 | 警告 | キャリア：左ファンモジュールの部分故障 |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3089 | 警告 | キャリア：右ファンモジュールの故障 |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3090 | 警告 | キャリア：右ファンモジュールの部分故障 |  |  | ログ ディスプレイ | Flex | コントローラー、ドライブ、StepSync
3100 | 警告 | モード構成が存在しません |  |  | ログ ディスプレイ | Flex StepSync | コントローラー、ドライブ、StepSync
3150 | エラー | ソフトウェアIAMの非互換性 | IAMはコントローラにインストールされたソフトウェアと互換性がありません | IAM を交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3160 | エラー | 新しくインストールされたソフトウェアのライセンス認証に失敗しました | ライセンス認証中に問題が発生しました。新しくインストールされたソフトウェアが起動すると、以前に動作していたソフトウェアへのフォールバックが発生する。このエラーは、ソフトウェアのインストール中にのみ起こり、新しいソフトウェアが 3 回起動できなかった場合に発生します。 | エクスポートして、アトラスコプコまでご連絡ください。インストールしようとしているソフトウェアのバージョンと、機能しているソフトウェアのバージョンを書き留めてください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3161 | エラー | 予期しないソフトウェアパーティションで開始されました。 | コントローラは、予期されたソフトウェア側ではなく、非アクティブなソフトウェア側で起動しました。 | ソフトウェア情報を書き留めます（コントローラーのホーム画面で、[コントローラ] > [ソフトウェア]を選択します）。コントローラを再起動して、再起動時に正しいソフトウェアで実行されていることを確認してください。エラーが続く場合は、エクスポートしてアトラスコプコまでお問い合わせください。 | ログ ディスプレイ ACK | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3500 | エラー | 一般ライセンスマネージャエラー | 使用されている機能管理システムで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ ディスプレイ ACK | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3501 | エラー | ライセンスマネージャ同期エラー |  |  | ログ ディスプレイ ACK | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3502 | 情報 | ライセンスマネージャ同期完了 |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3503 | 警告 | ライセンスマネージャー：別のソースが使用中 | ライセンスは別のソースによって使用されています。 | ライセンスの割り当てを確認してください。 | ログ ディスプレイ | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3504 | 警告 | ライセンスマネージャーの再起動が必要です |  | ライセンスマネージャーを再起動してください。 | ログ ディスプレイ | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3505 | 情報 | USB ライセンスの同期が開始しました |  |  | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3506 | エラー | USB ライセンスの同期エラー |  |  | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3507 | 情報 | USB ライセンスの同期が終了しました |  |  | ログ | Power Focus 6000 Power Focus 8 | コントローラー、ドライブ、StepSync
3508 | 情報 | 1つまたは複数のライセンスの有効期限が近づいています。ライセンスサーバーが構成されていることを確認してください |  | ライセンスを更新します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3511 | 警告 | ライセンスの1つに異なるライセンス定義があります | 使用するライセンスで不整合が検出されました。 | アトラスコプコの代理店までご連絡ください。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3550 | 警告 | ライセンスがありません |  | 正しいライセンスをインストールしてください | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
3551 | 警告 | ライセンスにより無線通信が無効になっています |  | 仮想ステーションからスタンドアロンライセンスの割り当てを解除します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | コントローラー、ドライブ、StepSync
4010 | 情報 | ツールがデジタル入力によりロックされました。 | ツールは、デジタル入力信号によってロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4011 | 情報 | Open Protocolによるツールのロック | ツールはOpen Protocolによってロックされています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4012 | 情報 | フィールドバスによってロックされたツール | ツールは、フィールドバスによってロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4013 | 情報 | ソケットセレクタによってロックされているツール | ソケットセレクタが仮想ステーションから切断されると、ツールがロックされます。 | マスターアンロックでロック解除 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4014 | 情報 | ツールがソフト PLC によってロックされています | ソフト PLC 信号によってツールがロックされています。 | マスターアンロックでロック解除 | ログ ディスプレイ Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4015 | 情報 | 緩め無効 | 締め付けプログラムで緩めが無効になっています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4016 | 情報 | 締め付け無効 |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4017 | 情報 | 緩めが構成されていません | 選択された締め付けプログラムで緩めが構成されていません | 異なる締め付けプログラムを選択してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4020 | 情報 | NG締め付けけが多すぎます | バッチ内の連続NG締め付けの最大値を超えています。 |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4025 | 情報 | 締め付けプログラムが選択されていません | 締め付けプログラムが選択されていません。 | 締め付けプログラムまたはバッチシーケンスを選択します。 | ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4030 | 情報 | バッチシーケンスが中止されました | バッチシーケンスが中止されました。 |  | ログ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4031 | 情報 | バッチシーケンスを完了する最長時間に達しました |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4032 | 情報 | 最初の締め付けを完了する最長時間に達しました |  |  | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4035 | 情報 | ライン制御によりロック |  |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4040 | 情報 | 代替識別子によりロックされました | 代替識別子によりツールがロックされました。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4050 |  | 無効なソケット構成 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています。 | 複数のソケットに締め付けプログラムが割り当てられています。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4060 | 情報 | ツールがバッチ完了でロックされました | バッチシーケンス完了でフラグツールロックを使用してバッチを実行すると、ユーザーがトリガを押した際にこのイベントが生成されます。 | 完了で信号のロック解除ツールを使用してロックを解除します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4070 | 情報 | プロセスが手動モードに入りました | 仮想ステーションで手動モードが起動していることを示します。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4071 | 情報 | プロセスが自動モードに入りました | 仮想ステーションで自動モードが起動していることを示します。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4072 | 情報 | テストボルト |  |  | Conf | Flex StepSync | 締め付け工程
4100 | 警告 | 識別子は受け入れられません：文字列の長さが無効です |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4101 | 警告 | 文字列の選択に失敗しました：複数の一致 |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4102 | 警告 | 文字列の選択に失敗しました：一致するものが見つかりませんでした |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4103 | 警告 | 識別子は受け入れられません：同じ文字列がすでに受信されています |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4104 | 警告 | 識別子は受け入れられません：一致するものが見つかりませんでした |  |  | ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 締め付け工程
4500 | 情報 | 結果ドライブエラー | 内部ドライブエラーまたはドライバ喪失が検出されました。 |  | Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4501 | 情報 | 結果リヒット | リヒット検出がオンのときにすでに締め付けたボルトを締め付ける試み。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4502 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク低 | 最小レベル未満のソフトスタートトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4503 | 情報 | 結果ソフトスタートトルク高 | 最大レベル超過のソフトスタートトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4504 | 情報 | 結果セルフタップトルク高 | セルフタップトルク最大レベルを超過しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4505 | 情報 | 結果セルフタップトルク低 | 最小限度未満のセルフタップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4506 | 情報 | 結果安全トルク低 | トルクセンサーを正しく取り付けるための自動的に計算したトルク値。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4507 | 情報 | 結果ランダウントルク高 | 最大レベル超過のランダウントルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4508 | 情報 | 結果ランダウン角度高 | 最大レベル超過のランダウン角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4509 | 情報 | 結果ランダウン時間高 | 最大制限超過のランダウン時間。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4510 | 情報 | 結果ランダウン時間低 | 最小制限未満のランダウン時間。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4511 | 情報 | 結果ランダウントルク低 | 最小レベル未満のランダウントルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4512 | 情報 | 結果ランダウン角度低 | 最小レベル未満のランダウン角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4513 | 情報 | 結果最終トルク高 | 最大レベル超過の最終ステップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4514 | 情報 | 結果最終角度高 | 最大レベル超過の最終ステップ角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4515 | 情報 | 結果最終トルク低 | 最小レベル未満の最終ステップトルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4516 | 情報 | 結果最終角度低 | 最小レベル未満の最終ステップ角度。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4517 | 情報 | 結果締め付けタイムアウト | 締め付け時間制限が超過しました。一般的な締め付け戦略での、最大締め付け時間は30秒です。マルチステップの最大締め付け時間は、ステップ制限の最大時間によって異なります。エラーコードは締め付け段階によって異なります。 | 締め付けの再実行。 | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4518 | 情報 | 結果トリガ喪失 | ターゲットに達する前にツールトリガーがリリースされました。 一般的な締め付け戦略で、締め付け段階が終了する前にトリガを解除することは許可されていません。 マルチステップでは、特定のステップの目標に達する前にトリガが解除されると、エラーが表示されます。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4519 | 情報 | 早期のトルク喪失 | ソケットがナットから脱落しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4520 | 情報 | 結果最終ステップ前にターゲットに到達 | 締め付けプログラムの最終ステップの前にターゲットトルクに達しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4521 | 情報 | 結果ポストビュートルク低 | 最小レベル未満のポストビュートルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4522 | 情報 | 結果ポストビュートルク高 | 最大レベル超過のポストビュートルク。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4523 | 情報 | 結果ポストビュートルク間隔に達していません | ポストビュートルク間隔に達していません。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4524 | 情報 | 結果トルク補正間隔に達していません | ランダウン終了前にトルク補正間隔角度に達していません。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4525 | 情報 | ツールの動き超過の結果です | NOK 締め付け詳細状態から。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4526 | 情報 | 結果 SafetyCurrMon センサ不一致 | 電流監視エラー。 |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4527 | 情報 | ツールの動き超過の結果です |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4538 | 情報 | 結果最終監督トルク低 | 最終監督トルクに達しませんでした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4543 | 情報 | 結果スナッグモニター高 | レンチ専用。モニターが着座レベルを超えていることを検出しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4545 | 情報 | 結果残留トルクなし | レンチ専用。残留トルクがしきい値未満です。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4546 | 情報 | 結果過速度 | レンチ専用。レンチジャイロが、速度が速いために角度を測定できませんでした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4547 | 情報 | 結果有効な緩め | レンチ専用。レンチが予期しない緩めを検出しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4548 | 情報 | 結果最終が目標未満 | 最終トルクが、締め付けプログラムで設定されたターゲットトルク未満です。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4549 | 情報 | TurboTight 時間制限超過 |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4550 | 情報 | 結果ランダウンパルス高 | ランダウンパルスの最大数を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4551 | 情報 | 結果ランダウンパルス低 | ランダウンパルスの最小数に達する前にランダウンが完了しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4552 | 情報 | 結果最終パルス高 | パルスの最大数を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4553 | 情報 | 結果最終パルス低 | パルスの最小数に達する前に締め付けが完了しました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4554 | 情報 | シャットオフ高時の電流 | シャットオフ時の電流が電流上限を超えました。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4555 | 情報 | シャットオフ低時の電流 | 測定されたシャットオフ電流が電流下限未満でした。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4556 | 情報 | 未分類のマルチステップエラー | マルチステップ構成のエラー。多くの場合はツール検証に関するエラーです。 |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4557 | 情報 | 結果は過負荷です |  |  | Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 締め付け工程
4600 | 警告 | バッチ締め付けと組み合わせて使用されたデータドロップまたはデータ保持。信号には効果がありません。 |  | データドロップとデータ保持は、バッチ制御なしのワークタスクでのみサポートされます。信号を使用する必要がある場合は、別のワークタスクを選択してください。 |  | Flex StepSync | 締め付け工程
4601 | 情報 | データ保持が有効：信号が低になると、締め付け結果が送信されます。 |  |  |  | Flex StepSync | 締め付け工程
4602 | 情報 | データドロップが有効：締め付け結果が破棄されます |  |  |  | Flex StepSync | 締め付け工程
5010 | 警告 | 無効な締め付けプログラムパラメーター値 | 選択した締め付けプログラムのパラメーターが無効です。 | パラメーターの値を見つけて変更するには、選択した締め付けプログラムの構成をチェックしてください。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | プログラム構成
5020 | 情報 | メイントリガは有効な開始ソースではありません | プッシュスタートのみ構成され、ユーザーがメイントリガを押した場合のみ生成されます。ユーザーがプッシュスタートを押すまでに生成されます。 | プッシュスタートを押してツールを開始します。 | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | プログラム構成
5030 | 情報 | 締め付けプログラムの複雑度がツールの容量を超えています | 選択された締め付けプログラムが、使用している STB ツールに複雑すぎます。ツールはロックされます。 | 締め付けプログラムの複雑性を低下させるか、別のプログラムを選択してください。 | ログ ディスプレイ Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | プログラム構成
6010 | 情報 | 接続アクセサリー | アクセサリーがコントローラに接続されました。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | アクセサリー
6020 | 情報 | 未接続アクセサリー | アクセサリーがコントローラから切断されました。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | アクセサリー
6021 | 警告 | フィールドバスオフライン | フィールドバスとの通信がありません。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | アクセサリー
6030 | 警告 | アクセサリアドレスが競合しています | 同一アドレスのアクセサリーが複数接続されています。 | アクセサリーのアドレスを変更します。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | アクセサリー
6040 | 警告 | アクセサリー通信エラー | アクセサリーの断続的通信エラーが発生しました。 | ケーブルとコネクタを確認します。 | ログ ディスプレイ Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | アクセサリー
6041 | 警告 | フィールドバスエラー | フィールドバスとの通信エラー。 |  | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | アクセサリー
6042 | 警告 | フィールドバスモジュールの不一致 | インストールされたフィールドバスモジュールが構成されたモジュールと一致しません。 | インストールされているモジュールと一致するように構成を変更するか、インストールされているモジュールを正しいものと交換してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | アクセサリー
6043 | 警告 | フィールドバス出力バッファオーバーフロー | フィールドバス通信に使用されている出力バッファが使い果たされ、バッファのオーバーフローが発生しました。1つ以上の信号更新が破棄されました。 | フィールドバス通信とフィールドバス診断（使用されている場合）を停止して、バッファを回復します。 このイベントが頻繁に発生する場合は、PLCプログラムを含むフィールドバス通信の設定を確認してください。更新間隔と比較して更新が多すぎると、このシナリオが発生する可能性があります。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | アクセサリー
6044 | 警告 | フィールドバス プロバイダーIDの不一致 | インストールされているフィールドバスモジュールはサポートされていません。 | サポートされているAtlas Copcoフィールドバスモジュールを接続します。 | ログ ディスプレイ ACK | Power Focus 8 | アクセサリー
6050 | 情報 | 間違ったソケットが選択されました | ソケットが選択されていないか、間違ったソケットが選択された場合に生成されます。 |  | ログ ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | アクセサリー
6090 | 警告 | バーコードスキャナが特定できませんでした | 固有のシリアル番号が見つからない場合。 | バーコードリーダーのデバイスを構成します。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | アクセサリー
7010 | 情報 | 表示するメッセージのテキスト | メッセージを表示する一般的イベントです。 |  | ディスプレイ ACK Conf | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | メッセージ
8200 | 情報 | シリアルポートを開くことができませんでした | 使用するシリアルポートを開くことができませんでした。 | シリアルポートの接続を確認してください。 | ディスプレイ Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | その他
8214 | エラー | EHMI ソフトウェアバージョンが一致していません | EHMIソフトウェアのバージョンがコントローラーとの互換性において一致しません。 | EHMIのソフトウェアバージョンを更新してください。 | ログ ディスプレイ ACK Conf | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | その他

##

Conf - イベントコードのリスト

[イベントの構成]ページからイベントを構成できるかどうかをユーザーに通知します。

次に利用可能 - イベントコードのリスト

イベントコードが利用可能な製品のリスト。

グループ - イベントコードのリスト

イベントコードが属するグループ。

イベントの説明

イベントの簡単な説明と、それが起こった理由。

手順 - イベントコードのリスト

該当する場合、手順には、イベントを消去する方法についての指示が含まれます。

ログ - イベントコードのリスト

イベントがイベントログに保存されるかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

ディスプレイ - イベントコードのリスト

イベントが画面で表示されるかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

Ack - イベントコードのリスト

続行する前にイベントを確認しなければならないかどうかをユーザーに通知します。このリストの値はデフォルト値です。

イベントコード

一意のイベント番号。

イベントの種類 - イベントコードリスト

イベントの種類：情報、警告、およびエラー。

イベント名

イベントの簡単な名前