# Konfiguration av verktygets lysdioder/LED

De olika lysdioderna på verktyget är konfigurerade att styras av en av de tillgängliga utsignalerna.

## Blå LED

Den blå lysdioden tänds under en konfigurerbar tidsperiod, eller konfigureras för att tändas till nästa åtdragning. Den tänds på den signal som väljs av konfigurationen.

## Resultatindikator

Resultatindikatorn avgör hur och hur lång tid lysdioderna är tända vid åtdragningsresultat. Ett förkonfigurerat mönster väljs från en snabbmeny. Mönstret kan vara en kombination av åtdragningsresultat.

Resultatindikatorsignaler
Signal | Beskrivning
--- | ---
Av | Inga lysdioder aktiveras efter åtdragningen, oavsett resultatet.
Grön | Om en resultatindikator väljs är standardsignalen en grön lampa om åtdragningen avslutas korrekt (OK).
Rött:hög:gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan tändas samtidigt (t.ex. vid för högt vridmoment och för låg vinkel).
Rött:hög(prio):gult:låg | Om åtdragningen avslutas felaktigt (NOK); indikerar en röd lysdiod att det slutliga värdet är för högt, eller en gul lysdiod indikerar att värdet är för lågt. Röd och gul kan inte tändas samtidigt. Endast röd tänds vid samtidiga höga och låga värden.
Rött:NOK:gult:låg | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). En ytterligare gul lysdiod kan indikera att värdet är för lågt.
Rött:NOK | En röd lysdiod indikerar att åtdragningen avslutas felaktigt (NOK). Inga ytterligare lysdioder visas.

## LED-ring

LED-ringen avgör hur lysdioderna uppför sig mellan åtdragningarna- LED-ringen består av tre cirklar med lysdioder. En cirkel av röda lysdioder, en cirkel av gula lysdioder och en cirkel av gröna lysdioder. Varje cirkel kan ha en fast signal eller en blinkande signal. Detta ger totalt sex olika signaler som kan anslutas till LED-ringen.

- En lysdiod slås på endast när ingen åtdragning pågår och när den styrande utsignalen aktiveras.

- En lysdiod stängs av när den maximala tiden har överskridits. Endast tillgänglig om signaltypen är en Händelse.

- En lysdiod stängs av när nästa åtdragning börjar.

- En lysdiod stängs av när den styrande utsignalen avaktiveras. Endast tillgänglig om signaltypen är ett Tillstånd.