# Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania

Trenie medzi maticou a spojom sa môže meniť. Môže to spôsobiť uťahovací moment potrebný na to, aby sa matica prešla závitom pred tým, ako príde k spojeniu s povrchom. Týmito účinkami by mohli byť, napríklad, rušivé otvory, prevládajúci moment alebo meniace sa mazanie.

Monitorovanie momentu zaskrutkovania môže byť užitočné pri spustení poistnej matice, ktorá má v závitoch plastovú vložku, aby pomohla pripevňovaniu odolať vibráciám. Prekonanie rušenia si bude vyžadovať vyšší moment, známy ako prevládajúci moment.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania | Nastavuje limity uťahovacieho momentu zaskrutkovania na zap. alebo vyp. Vyp: Neboli nastavené žiadne limity. Zap: Limity momentu a uhlové intervaly sú nastavené. | Vyp
Ofset | Ofset uhla pred začatím intervalov uhla. | 0°
Dĺžka | Uhol definujúci časť Limit uťahovacieho momentu zaskrutkovania. | 360°
Minimálny moment | Hodnota momentu pre dolný limit momentu zaskrutkovania. | 0 Nm
Maximálny moment | Hodnota momentu pre horný limit momentu zaskrutkovania. | 19% z požadovaného momentu