# StepSync（ハードウェア）をセットアップする

設定の競合が起きる可能性があるので、競合を避けるため、ハードウェアの設定を完了する前にソフトウェア構成を実行する必要があることにご留意ください。

StepSync 機能により、同期された締め付けを行うための、POWER FOCUS 6000 を複数接続することができます。

1. 各コントローラが正しく構成されていることを確認してください（詳しくは、「StepSyncの構成」を参照してください）。

2. Power Focus 6000 デイジーチェーンケーブルを使用して、Sync Reference ComポートBを最初の同期メンバーのComポートAに接続します。

3. 別のPFPF6000 デイジーチェーンケーブルを使用して、最初の同期メンバのComポートBを2番目の同期メンバのComポートAに接続します。後続のすべてのコントローラで同じ操作を行います。

   StepSyncシステムは、最大5個の同期メンバーで構成できます。

A | Sync Reference | D | COMポートAに接続済み
B | Sync Member | E | Power Focus 6000デイジーチェーンケーブル
C | COMポートBに接続済み |  |

関連情報

- StepSyncの構成