# 공구 상태

상태 보기에는 공구 온도에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

## 공구 온도

공구 온도(케이블 연결 및 배터리 공구 모두)는 POWER FOCUS 6000에 의해 계속해서 모니터링됩니다. 지원되는 온도 단위는 섭씨온도(°C) 및 화씨온도(°F)이고, 섭씨가 기본단위입니다. 컨트롤러를 재시작할 필요 없이 두 단위 간에 전환할 수 있습니다. 공구 모터 온도 또는 공구 전자 공학이 최대 온도를 초과하면, 공구가 잠기고 경보(2014)가 표시됩니다. 공구 온도가 온도 한계 아래로 떨어지면 공구가 다시 한 번 잠금 해제됩니다.

STwrench의 공구 온도는 표시되지 않습니다.

## 공구 온도 모니터링

디스플레이에서 또는 웹 GUI에서, 사용자는 최신 공구 전자공학 측정을 한 때의 타임스탬프와 함께 측정된 공구 모터 온도에 액세스할 수 있습니다.

1. 홈 보기에서, 공구 탭을 탭하세요.

2. 공구의 전자식 온도와 공구의 모터 온도는 상태 아래에 나열되어 있습니다.
   펄스 공구의 경우, 공구 펄스 장치 온도가 목록에 기재됩니다.

3. 최대 온도 목록 및 타임스탬프에 액세스하려면 입력을 클릭해 주세요.