# StepSyncinställning (hardware)

Observera att programkonfigurationen måste utföras innan hårdvarinställningen är klar för att undvika eventuella konfigurationskonflikter.

Med Med StepSync-funktionen kan flera POWER FOCUS 6000 anslutas för att köra synkroniserade åtdragningar.

1. Kontrollera att varje styrenhet har konfigurerats korrekt (se Konfigurera StepSync för mer information).

2. Använd en Power Focus 6000-kabel för kedjekoppling och anslut

3. Använd en annan PF6000-kabel för kedjeanslutning och anslut den första synkroniseringsdel Com Port B till den andra synckroniseringsdelen Com Port A. Gör samma för alla efterföljande styrenheter.

   Ett StepSync-system kan konfigureras med högst 5 synkroniseringsdelaR.

A | Synkreferens | D | Anslutad till Com port A
B | Synkmedlem | E | Kable för kedjekoppling av Power Focus 6000
C | Anslutad till Com port B |  |

Relevant information

- Konfigurera StepSync