1. Power Focus 6000
2. Configurazione
3. Utilizzo della scheda Controller
4. StepSync
5. Segnali di StepSync
6. Segnali in uscita: Segnali secondari
7. Stato serraggio canale: 80 Segnali secondari
8. Nella modalità selezionata

# Nella modalità selezionata

Nome in SoftPLC: CYCLE_STATUS_IN_SELECTED_MODE

Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1