# Bistabilt relä – 40

Bistabilt relä är en signal som kontrolleras av insignalerna ”Ställ in bistabilt relä” och ”Nollställ bistabilt relä” .
Efter att ha tagit emot insignalen ”Ställ in bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Sant.
Efter att ha tagit emot insignalen ”Nollställ bistabilt relä” sätts den bistabila reläsignalen till Falskt.

Om ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir låg, så behåller det bistabila reläet sitt tillstånd.
Tillståndet för det bistabila reläet ändras när ”Ställ in bistabilt relä” eller ”Nollställ bistabilt relä” blir hög.

Efter att ha startat om styrenheten sätts det bistabila reläet till Falskt som standard.

Namn i SoftPLC: BISTABLE_RELAY

Omvandlare | Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1
Invertera | Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

För att undvika att dubblera signaler är det möjligt att definiera värdesomvandlare.

Omvandlare används för att stöda fler än en representation av samma signal (till exempel vinkel/momentstatus kan både representeras i form av bits eller som ett statustecken).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: SANT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: SANT

- I/O-expander: SANT