# Uťahovací moment po zobrazení

Niektoré spoje majú točivý moment pred Zaskrutkovanie dokončené. Uťahovací moment po zobrazení umožňuje monitorovanie hodnôt momentu počas dvoch stanovených uhlových intervalov. Začiatky intervalu sú definované ako uhol pred Zaskrutkovanie dokončené a moment je, pre stanovený uhlový interval, následne monitorovaný.

Uťahovací moment po zobrazení je tým pádom podobný limitom momentu zaskrutkovania okrem toho, že maximálne a minimálne limity môžu byť nastavené nezávisle jeden od druhého a môžu sa líšiť v dĺžke na lepšiu reguláciu výsledku stupňa zaskrutkovania.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Uťahovací moment po zobrazení | Uťahovací moment po zobrazení umožňuje monitorovanie hodnôt momentu počas dvoch stanovených uhlových intervalov. | Vyp
Minimálny moment | Hodnota momentu pre nižší limit momentu po zobrazení. |
Ofset min momentu | Ofset uhla predtým, než začne minimálny moment po zobrazení. | 720°
Dĺžka minimálneho momentu | Dĺžka uhla definuje časť Minimálny moment po zobrazení. | 90°
Maximálny moment | Hodnota momentu pre horný limit momentu po zobrazení. |
Ofset max momentu | Ofset uhla predtým, než začne interval maximálneho momentu po zobrazení. | 360°
Maximálna dĺžka momentu | Dĺžka uhla definuje časť Maximálny moment po zobrazení. | 90°