# Samorez

Stupeň so samorezom aktivuje uťahovanie, keď je moment zaskrutkovania väčší ako moment Zaskrutkovanie dokončené, napríklad pri uťahovaní tenkých vrstiev kovu pomocou samorezných (alebo závitorezných) skrutiek. Okno samorezu začína, keď hodnota momentu dosiahne MinMomentSamorezu/2. Uťahovací moment musí dosiahnuť MinMomentSamorezu, ale neprekročiť MaxMomentSamorezu, počas uhlového okna.

Parameter | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | ---
Samorez | Aktivuje stupeň samorezu. | Vyp
Rýchlosť | Definuje rýchlosť počas samorezu. | Rýchlosť pozvoľného štartu alebo 5% z MaxRýchlostiNástroja
Dĺžka | Definuje uhol na otočenie objímky počas samorezu. Meria sa od konca počiatočného stupňa. | 360°
Minimálny moment | Hodnota momentu pre dolný limit samorezu. | 0 Nm
Maximálny moment | Hodnota momentu pre horný limit samorezu. | Max. uťahovací moment nástroja