# 최종 목표 토크 - 31015

수행된 조임에 대한 조임 프로그램의 목표 토크를 가져옵니다. 값은 조임 결과 프로그램에서 복사되고 조임 후에 출력됩니다.

다단계 프로그램은 단계 카테고리 "최종"으로서 정의된 조임 프로그램의 마지막 조임 단계에서 목표 토크를 검색합니다.

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 이벤트 | 정수 | 32 | 32
FixedPointToDecimal | 이벤트 | 정수 | 32 | 32

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓