# 일반 필드버스 구성을 만들기

새로운 필드버스 모듈이 컨트롤러에 설치되면, 일반 필드버스 구성 설정을 Tools Talk 2를 사용할 필요 없이 GUI를 통해 직접 설정할 수 있습니다.

필드버스 프레임과 관련된 구성 및 필드버스 구성을 가상 스테이션에 연결하려면, ToolsTalk 2가 여전히 필요합니다.

1. 설정 메뉴로 이동한 다음, 필드버스를 선택하세요.

2. Config 만들기 버튼을 선택하세요.

   필드버스 모듈이 설치되지 않은 경우, 이 버튼이 보이지 않게 됩니다.

3. 다음 매개변수를 구성해 주세요.

   - 네트워크로 설정: 꺼짐/켜짐

   - 핸드 셰이크 결과 읽기: 꺼짐/켜짐

   - 필드버스 오프라인 시 공구 잠금: 꺼짐/켜짐

   - 선택한 작업에 동기화: 꺼짐/켜짐

     - 꺼짐 - 가상 스테이션에서 실행된 작업 변경 사항은 무시됩니다.

     - 예 - 가상 스테이션에서 실행한 작업 변경 사항은 필드버스 모듈과 동기화됩니다.

4. 설치된 모듈 유형에 따라 필드 버스 통신 관련 설정을 입력해 주세요.

   - IP Address (IP 주소)

   - 서브넷 마스크

   - Gateway (게이트웨이)

5. 새로운 구성이 생성되었습니다.

컨트롤러에 필드버스 구성이 이미 존재하는 경우,새 구성을 생성하기 전에 이 구성을 반드시 제거해야 합니다. 구성이 제거되면,제거 버튼 대신에 Config 생성 버튼을 볼 수 있습니다.