# 事件代码

事件的不同类型用于通知用户，系统中某些状态发生变化或出现某些状态。每个事件都需要一个不同的操作。

上述的部分过程只能由 Atlas Copco 服务人员执行。

有关特定事件代码的详细信息，请使用以下筛选器或在搜索框中输入事件代码搜索条件。

事件代码
事件类型
事件名称
说明
程序
Log / Display / Ack / Conf
适用于
组
搜索

事件代码 | 事件类型 | 事件名称 | 说明 | 程序 | Log / Display / Ack / Conf | 适用于 | 组
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | 信息 | 控制器已启动 | 控制器已启动。 |  | Log Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器和工具
1001 | 警告 | 控制器序列号已更新 | 如果 IT 板盒序列号（控制器序列号）不同于 AUX 板盒序列号，会在启动时生成。AUX 板盒在现场视为不可替代。控制器在更新序列号时将会重启。 | 更换 IT 板或盒。 | Log Display Ack Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器和工具
1010 | 信息 | 铆枪连接 | 工具已连接。 |  | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器和工具
1011 | 信息 | 铆枪断开 | 工具已断开。 |  | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器和工具
1012 | 信息 | 工具拒绝了控制器连接 | 如果工具进入跳过区域，则可能发生此事件。 | 核实是否有另一个控制器连接到该工具。 确保工具设置正确。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器和工具
2000 | 警告 | 电池电量低 |  | 更换电池。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2001 | 警告 | 电池电量用完 |  | 更换电池。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2002 | 警告 | 工具电池健康状态低 | 检测到工具电池存在健康问题。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 更换电池。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2004 | 警告 | 工具为非首选类型 | 工具已被具有不同最大扭矩的工具替换。 | 更改工具。 | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2006 | 警告 | 工具备用电池健康状态低 | 工具中的备用电池性能太差。 | 应更换备用电池。 | Log Display Ack Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2007 | 警告 | 工具备用电池丢失 | 工具备用电池缺失。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 插入电池 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2008 | 警告 | 工具备用电池错误 | 检测到工具备用电池错误。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 更换电池。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2009 | 警告 | 备用电池电压低 | 控制器备份电池电量几乎耗尽 | 更换电池。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2010 | 错误 | 工具软件版本不匹配 | 工具和控制器软件版本不兼容。 | 请对工具进行维修 - 更新工具软件。 | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2012 | 警告 | 工具通信干扰 | 工具和控制器之间的通信中断。 | 重新定位天线布置。 | Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2013 | 警告 | 方向选择环位置错误 | 工具方向开关位于故障位。 | 如果频繁出现 - 请对工具进行维修。 | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2014 | 警告 | 工具过热 | 工具过热。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 让工具冷却。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2015 | 错误 | 工具温度传感器错误 | 仅限 SRB、TBP 和 IxB 工具。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2016 | 警告 | 工具脉冲装置过热 | 脉冲装置过热。工具未锁定，但是只要工具脉冲装置温度超过阈值，工具启动时就会显示警告。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 让工具冷却。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2019 | 警告 | 工具无法启动电机 | 工具电机故障。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2020 | 警告 | 工具需要电机调谐 | 工具需要电机调谐。 | 执行电机调谐。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2021 | 警告 | 电机调谐失败 | 电机调谐失败。 | 完成电机调谐或请对工具进行维修。 | Log | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2022 | 信息 | 电机调谐完成 | 电机调谐完成。 |  | Log Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2023 | 警告 | 工具需要执行开口端调整 | 工具需要开口端调整。 | 执行开口端调整。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2024 | 警告 | 开口端调整失败 | 开启端调整失败。 | 尝试再执行一次开头端调整。如果又失败了，请对工具进行维修。 | Log Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2025 | 信息 | 开口端调整成功 | 开口端调整成功。 |  | Log Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2026 | 警告 | 开口端定位失败 | 开口端位置失败。 | 再次按下工具触发器，并等待定位完成。如果又失败了，请对工具进行维修。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2027 | 警告 | 由于工具温度高，使用受到限制 | 已达到温度极限。拧紧已被禁止，以减少由于过热而导致工具关闭的风险。 | 等待直到工具温度降低。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2030 | 错误 | 工具内存错误：更改工具 | 工具存储器损坏。 | 维修该工具。 | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2031 | 错误 | 工具配件内存损坏 | 工具配件存储器损坏。 | 维修工具配件。 | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2040 | 错误 | 系统检查失败 |  |  | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2041 | 错误 | 扭矩传感器错误 | 校准错误或工具报告传感器错误时会生成该错误。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2042 | 错误 | 角度传感器错误 |  | 维修该工具。 | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2043 | 错误 | 工具接地故障报错 |  | 维修该工具。 | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2044 | 信息 | 工具保养间隔已到期 | 表示需要对工具进行保养。超过设定的拧紧数时触发。 | 执行工具维修。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2045 | 警告 | 工具校准数据无效 | 如果校准数据验证失败。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2046 | 信息 | 铆枪：下次校准日期已到期 | 表示需要使用标定工具。在设置中启用校准警报并且当前时间大于下次校准日期时，会触发校准工具。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2048 | 信息 | 工具校准值通过 QA 设备更新 | 使用 QA 设备执行校准时，工具校准会得到更新。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2050 | 错误 | 工具参数文件不受支持 | 所需的工具参数缺失。 | 更新工具参数。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2060 | 信息 | 意外触发行为 | 用于防止连接了配件的工具启动。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2071 | 错误 | 工具内存损坏 | 工具描述符已损坏。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2072 | 信息 | 连接了未知设备 |  |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2073 | 警告 | 工具触发器监管失效 | HW 通道故障。工具触发器的硬件监管和软件监管不匹配。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2074 | 警告 | 工具标识电路板故障 | 工具标识电路板故障。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2075 | 警告 | 工具风扇电压故障 | 工具风扇电压故障。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2076 | 警告 | 工具配件总线电压故障 | 工具配件总线电压故障。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2077 | 警告 | 工具触发器传感器错误 | 工具触发器传感器错误。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2078 | 信息 | 工具拧紧程序已更新 | 工具因拧紧程序更新而锁定。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2079 | 错误 | 工具线缆不受支持 | 工具线缆已损坏。线缆的插头不对应或已受损。 | 切换线缆。 | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 铆枪
2080 | 错误 | 工具电池故障 | 直流电压太高或太低。电池故障。 | 联系 Atlas Copco 服务代表并将电池送回 Atlas Copco（不得重复使用！）。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2081 | 错误 | 达到工具电流限值 | 达到电流限值且驱动装置会被禁用。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2082 | 错误 | 工具电流测量值有误差 | 电流测量值有误差。无法测得可靠的电流结果。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2083 | 错误 | 工具内部错误 | 各种内部硬件错误。 仅适用于 STB 和 IxB 工具。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2084 | 错误 | 工具内部软件错误 | 各种内部软件错误。 仅适用于 STB 和 IxB 工具。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2085 | 错误 | 工具 RBU 错误 | 工具软件检测到 RBU 错误。 | 检查当前是否安装了 RBU。如果错误仍然存在，请对工具进行维修。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2086 | 错误 | 工具失速 | 工具电机停转。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2087 | 警告 | 工具电机电流高 | 工具电机电流超过限值，工具被锁定。工具将进入故障保护模式。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2088 | 警告 | 工具电池电流高 | 工具电池电流过高。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2089 | 警告 | 工具驱动电压低 | 工具驱动电压低于监控的电压下限值。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2090 | 警告 | 工具驱动电压高 | 工具驱动电压高于监控的电压上限。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2091 | 警告 | 工具主板错误 | 工具主板内部错误。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2092 | 警告 | 工具电源模块错误 | 工具电源模块内部错误。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2093 | 警告 | 脉冲单元油位低 | 所连接脉冲工具的油位低。 | 维修该工具。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2094 | 警告 | 脉冲单元油位空 | 所连接脉冲工具的油位低于所需的工作油位。 | 维修该工具。 | Log Display Ack Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2095 | 警告 | 工具电池通信丢失 | 工具丢失与电池的通信。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 确保电池正确紧贴。否则请更换电池。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2096 | 错误 | 工具电池软件版本不匹配 | 工具电池软件与工具软件不兼容。 仅对 SRB、TBP 和 IxB 工具有效。 | 更新软件。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2100 | 信息 | STwrench SmartHEAD 已移除 | STwrench smartHEAD 已移除。 | 重新连接 smartHEAD 并重启扳手。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 铆枪
2101 | 警告 | 锁定时扳手拧紧 | 当工具状态锁定在控制器中时，执行扳手拧紧操作。 | 等待直到控制器中的工具状态解锁。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 | 铆枪
2120 | 警告 | 无法启动：工具没有主动扭矩传感器 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2121 | 警告 | 连接的工具禁用传感器 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2122 | 警告 | 无法启动：工具缺少所需的扭矩传感器 |  |  | Log Display | Flex IXB | 铆枪
2123 | 警告 | 无法启动：工具缺少所需的角度传感器 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2124 | 错误 | 主传感器上的扭矩传感器错误 | 表示带有双传感器的工具的主扭矩传感器出现错误。 |  | Log Display | Flex | 铆枪
2125 | 错误 | 次级传感器上的扭矩传感器错误 | 表示带有双传感器的工具的次级扭矩传感器出现错误。 |  | Log Display | Flex | 铆枪
2126 | 错误 | 主传感器上的工具扭矩传感器校准错误 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2127 | 错误 | 工具扭矩传感器校准错误 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 铆枪
2128 | 错误 | 主扭矩传感器主变送器分流试验失败 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2129 | 错误 | 主扭矩传感器分流测试失败 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 铆枪
2130 | 错误 | 主扭矩传感器主传感器零点偏移补偿失败 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2131 | 错误 | 主扭矩传感器零点偏移补偿失败 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 铆枪
2132 | 错误 | 主传感器上的工具扭矩传感器硬件错误 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2133 | 错误 | 工具扭矩传感器硬件错误 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 铆枪
2134 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：主传感器上的 A/D 转换器溢出 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2135 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：A/D 转换器溢出 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 铆枪
2136 | 错误 | 次级传感器上的工具扭矩传感器校准错误 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2137 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：次级传感器的分流测试失败 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2138 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：次级传感器零点偏移补偿失败 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2139 | 错误 | 次级传感器上的工具扭矩传感器硬件错误 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
2140 | 错误 | 工具扭矩传感器错误：次级传感器上的 A/D 转换器溢出 |  |  | Log Display | Flex | 铆枪
3000 | 错误 | 控制器内部软件错误 | 控制器软件错误。 | 联系服务人员。 | Log Display Ack Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3001 | 错误 | 控制器时钟电池电量耗尽 | 内部电池接近使用寿命极限。 | 更换电池。 | Log Display Ack Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3010 | 警告 | 系统过热 | 控制器过热。 | 降温。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3011 | 警告 | 驱动器过热的控制器硬件 |  | 降温。 | Log Display Conf | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3013 | 警告 | 由于控制器温度高，使用受到限制 | 已达到温度极限。禁止拧紧以减少由于过热而导致控制器关闭的风险。 | 等待直到控制器温度降低。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3020 | 警告 | 控制器硬件故障 |  |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3021 | 警告 | 系统电压问题 | 直流电压太高或太低。 |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3022 | 警告 | 控制器电压问题：交流输入电压过高 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | Log Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3023 | 警告 | 控制器电压问题：交流输入电压过低 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | Log Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3024 | 警告 | 驱动器电压问题：交流输入电压过高 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3025 | 警告 | 驱动器电压问题：交流输入电压过低 | 直流电压太高或太低。 | 调节输入电压。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3030 | 错误 | IP 地址与网络上的另一个节点冲突 | 设置的 IP 地址已经被同一网络上的其他设备占用。 | 更改其中一个设备的 IP 地址。 | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3031 | 信息 | 网线断开 | 工厂端的载体已丢失（电缆断开连接）。 | 检查线缆连接。 | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3032 | 信息 | 配对已启动 | 工具配对已启动。 |  | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3033 | 信息 | 配对成功 | 工具配对成功。 |  | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3034 | 错误 | 配对不成功：找不到工具 | 扫描射频点时未发现任何可与控制器配对的工具。 | 将工具设为配对模式并重试。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3035 | 错误 | 配对不成功：找到一个以上工具 | 扫描射频点时，控制器找到的工具多于一个 | 控制器开始配对模式时，应确保只有一个工具处于配对模式下。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3036 | 错误 | 配对不成功：通信错误 | 配对过程中，发生控制器连接中断、意外的应答或超时问题。 | 再次尝试执行配对。如果又失败了，请对工具进行维修。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3037 | 信息 | 配对不成功：工具插槽已满 |  | 清除一个工具插槽。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3040 | 警告 | 紧急停机 | 因紧急停机，驱动装置被禁用。 | 重置紧急停机。 | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3050 | 信息 | 系统时钟已更新 | 系统时钟已更新。 |  | Log Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3051 | 错误 | 系统时钟错误 | 实时时钟 (RTC) 硬件的时间读数错误。 | 更换 RTC 的电池。 | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3052 | 警告 | 远程启动配置错误 | HW 与 SW 的远程启动配置不匹配。 | 核实 HW 指拨开关是否与选定启动来源相匹配。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3053 | 信息 | 驱动器已连接 | StepSync 驱动器已连接。 |  | Log Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3054 | 信息 | 驱动器已断开连接 | StepSync 驱动器已断开连接。 |  | Log Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3055 | 警告 | 模式配置错误 | 当选定的模式错误配置时生成。例如，使用相同的螺栓编号或相同的通道配置两个螺栓，不完整的模式配置。 | 查看 ToolsTalk 2，了解模式配置错误。 | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3056 | 警告 | 无法启动：缺少工具或驱动器 | 当已使用的通道缺失驱动器或工具时生成。 | 核实 HMI 上的通道菜单。连接丢失的驱动或工具。 | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3057 | 信息 | 无法启动：通道已在使用中 | 当所需的通道被分配给另一个虚拟站点时生成。 |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3058 | 信息 | 未选择模式 |  | 选择模式。 | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3059 | 警告 | 连接 Atlas Copco 许可证管理器失败 | 表明控制器未能连接到本地许可证管理器来获得许可证。 | 验证本地网络。如果再次失败，请对控制器进行维修。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3061 | 警告 | 无法启动：启用信号低 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3062 | 警告 | 无法启动：停止信号高 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3063 | 警告 | 无法启动：禁用所有通道 | 所有通道均已设置为禁止状态，因此无法开始拧紧。 | 至少设置一个通道不被禁止。 | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3064 | 警告 | 托架编号错误 | FlexCarrier 的十六进制开关被设为 0。 | 将开关切换到非 0 值。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3065 | 警告 | 托架急停配置插头类型错误或丢失 | 托架缺少其急停配置插头，或插头类型不正确。 | 插入正确类型的插头。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3066 | 警告 | 载波电压入口：无三相交流电 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3067 | 警告 | 载波电压入口：缺少一个交流相 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3068 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源装置中断 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3069 | 警告 | 托架 24 V 电压输出端口因过电流禁用 |  | 重置系统。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3070 | 警告 | 托架，PF6 FlexControl 电缆输出端硬件故障 |  | 重置系统。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3071 | 警告 | 托架，PF6 FlexControl 电缆输入端硬件故障 |  | 重置系统。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3072 | 警告 | 紧急停止 24 VDC 电源因短路故障 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3073 | 警告 | 无法启动：系统已紧急停止 | 在分配多个转轴时，由于紧急停止，preStartCheckFailed 会调用此事件。 | 重置紧急停机。 | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3074 | 警告 | 托架过热 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3075 | 警告 | 托架温度正常 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3076 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源过载 | 内部 PSU 的电流输出过高。 | 断开由 PSU 供电的其他托架。使用 24VDC 断开所有外部设备。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3077 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源过电压 | 内部 PSU 的电压输出过高。 | 更换托架。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3078 | 警告 | 托架：内部 24 VDC 电源欠电压 | 内部 PSU 的电压输出过低。 | 更换托架。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3079 | 警告 | 托架外部电源：24 VDC 过电压 | 备用输入电压超过 27 VDC。 | 调节备用输入电压。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3080 | 警告 | 托架外部电源：24 VDC 欠电压 | 备用输入电压低于 19 VDC。 | 调节备用输入电压。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3081 | 警告 | 载波电压入口：三相交流过电压 | 输入电压过高。 | 输入电压较低：必须为 400 VAC 或 480 VAC。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3082 | 警告 | 载波电压入口：三相交流欠电压 | 输入电压过低。 | 输入电压较高：必须为 400 VAC 或 480 VAC。 | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3083 | 错误 | Anybus/Profisafe 模块固件 |  |  | Log Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3084 | 错误 | Soft PLC 运行时间错误 | eCLR 以不受控的方式终止。 |  | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3085 | 警告 | 托架：风扇模块故障 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3086 | 警告 | 托架：风扇模块部分故障 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3087 | 警告 | 托架：左风扇模块故障 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3088 | 警告 | 托架：左风扇模块部分故障 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3089 | 警告 | 托架：右风扇模块故障 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3090 | 警告 | 托架：右风扇模块部分故障 |  |  | Log Display | Flex | 控制器、驱动器和 StepSync
3100 | 警告 | 模式配置不存在 |  |  | Log Display | Flex StepSync | 控制器、驱动器和 StepSync
3150 | 错误 | 软件 IAM 不兼容性 | IAM 与控制器上安装的软件不兼容。 | 更换 IAM。 | Log Display Ack | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3160 | 错误 | 无法激活新安装的软件 | 激活期间出现问题。当新安装的软件启动时，会发生回退到以前的工作软件的情况。当新软件启动失败三次且仅在软件安装过程中时，就会发生这种错误。 | 进行导出，并联系 Atlas Copco 以获得更多帮助。记下您要安装的软件版本以及正在运行的软件版本。 | Log Display Ack | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3161 | 错误 | 在非预期的软件分区上启动 | 控制器已在不活动的软件侧启动，而非在预期的软件侧启动。 | 记下软件信息（在控制器的主屏幕，选择控制器 > 软件）。尝试重新启动控制器，并确保再次启动时在正确的软件上运行。如果错误仍然存​​在，请进行导出并联系 Atlas Copco。 | Log Display Ack | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3500 | 错误 | 通用许可证管理器错误 | 在使用的功能管理系统中检测到不一致。 | 请联系 Atlas Copco 代表。 | Log Display Ack | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3501 | 错误 | 许可证管理器同步错误 |  |  | Log Display Ack | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3502 | 信息 | 许可证管理器同步已完成 |  |  |  | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3503 | 警告 | 许可证管理器：正在使用的另一个来源 | 许可证被其他来源使用。 | 核实许可证分配。 | Log Display | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3504 | 警告 | 需要重启许可证管理器 |  | 重启许可证管理器。 | Log Display | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3505 | 信息 | USB 许可证同步已开始 |  |  | Log | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3506 | 错误 | USB 许可证同步错误 |  |  | Log | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3507 | 信息 | USB 许可证同步已完成 |  |  | Log | Power Focus 6000 Power Focus 8 | 控制器、驱动器和 StepSync
3508 | 信息 | 您的一个或多个许可证即将过期。请确保您已配置许可证服务器。 |  | 更新许可证。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3511 | 警告 | 您的一个许可证具有不同的许可证定义 | 在要使用的许可证中检测到不一致。 | 请联系 Atlas Copco 代表。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3550 | 警告 | 许可证丢失 |  | 安装正确的许可证。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
3551 | 警告 | 许可禁用的无线通信 |  | 从虚拟站点取消分配单机许可证。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 控制器、驱动器和 StepSync
4010 | 信息 | 工具被数字输入锁定 | 通过数字输入信号锁定工具。 |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4011 | 信息 | 工具被 Open Protocol 锁定 | 工具被 Open Protocol 锁定。 |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4012 | 信息 | 工具被现场总线锁定 | 工具被现场总线锁定。 |  | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4013 | 信息 | 工具被套筒选择器锁定 | 套筒选择器与虚拟站点断开连接时工具被锁定。 | 通过主机解锁将工具解锁。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4014 | 信息 | 工具被 Soft PLC 锁定 | Soft PLC 信号锁定了工具。 | 通过主机解锁将工具解锁。 | Log Display Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4015 | 信息 | 拧松被禁用 | 在拧紧程序中禁用拧松。 |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4016 | 信息 | 拧紧已禁用 |  |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4017 | 信息 | 拧松未配置 | 所选的拧紧程序未配置拧松 | 选择不同的拧紧程序。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4020 | 信息 | NOK 拧紧过多 | 超过了批次中的最大持续 NOK 拧紧 |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4025 | 信息 | 未选择拧紧程序 | 未选择拧紧程序。 | 选择拧紧程序或批次序列。 | Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4030 | 信息 | 批次序列中止 | 批次序列已中止。 |  | Log Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4031 | 信息 | 完成批次序列所需的最大时间 |  |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4032 | 信息 | 完成首次拧紧所需的最大时间 |  |  | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4035 | 信息 | 被线路控制锁定 |  |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4040 | 信息 | 被备用标识符锁定 | 工具被备用标识符锁定。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4050 |  | 无效的套筒配置 | 拧紧程序分配给多个套筒。 | 拧紧程序分配给多个套筒。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4060 | 信息 | 工具在批次完成时锁定 | 当批次序列完成时借助标记工具锁定批次时，本事件会在用户按下触发器时生成。 | 在完成时采用信号解锁工具解锁。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4070 | 信息 | 过程进入手动模式 | 表明已为虚拟站点启用手动模式。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4071 | 信息 | 过程进入自动模式 | 表明已为虚拟站点启用自动模式。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4072 | 信息 | 测试螺栓 |  |  | Conf | Flex StepSync | 拧紧过程
4100 | 警告 | 识别符不被接受：无效的字符串长度 |  |  | Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4101 | 警告 | 字符串选择失败：多个匹配项 |  |  | Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4102 | 警告 | 字符串选择失败：找不到匹配项 |  |  | Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4103 | 警告 | 识别符不被接受：已经收到相同的字符串 |  |  | Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4104 | 警告 | 识别符不被接受：找不到匹配项 |  |  | Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 拧紧过程
4500 | 信息 | 结果 - 驱动故障 | 检测到内部驱动故障或驱动丢失。 |  | Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4501 | 信息 | 结果 - 重复拧紧 | 在重复拧紧检测功能开启时试图拧紧已拧紧的螺栓。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4502 | 信息 | 结果 - 软启动扭矩较低 | 软启动扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4503 | 信息 | 结果 - 软启动扭矩较高 | 软启动扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4504 | 信息 | 结果 - 自攻扭矩较高 | 自攻扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4505 | 信息 | 结果 - 自攻扭矩较低 | 自攻扭矩低于最小限值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4506 | 信息 | 结果 - 安全扭矩较低 | 自动计算扭矩值，确保正确安装扭矩传感器。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4507 | 信息 | 结果 - 旋入扭矩较高 | 旋入扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4508 | 信息 | 结果 - 旋入角度较高 | 旋入角度超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4509 | 信息 | 结果 - 旋入时间较高 | 旋入时间超过最大限值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4510 | 信息 | 结果 - 旋入时间较低 | 旋入时间低于最小限值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4511 | 信息 | 结果 - 旋入扭矩较低 | 旋入扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4512 | 信息 | 结果 - 旋入角度较低 | 旋入角度低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4513 | 信息 | 结果 - 最终扭矩较高 | 最终步骤扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4514 | 信息 | 结果 - 最终角度较高 | 最终步骤角度超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4515 | 信息 | 结果 - 最终扭矩较低 | 最终步骤扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4516 | 信息 | 结果 - 最终角度较低 | 最终步骤角度低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4517 | 信息 | 结果 - 拧紧超时 | 超过拧紧时间限值。一般拧紧策略的最大拧紧时间为 30 秒。多步骤的最大拧紧时间取决于步骤的最大时间限制。故障代码取决于拧紧阶段。 | 重新拧紧。 | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4518 | 信息 | 结果 - 触发器丢失 | 达到目标前工具触发器已松开。 对于一般拧紧策略，拧紧阶段完成之前不允许释放触发器。 对于多步骤，达到具体步骤的目标之前丢失触发器将显示故障。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4519 | 信息 | 早期扭矩丢失 | 套筒从螺母上滑脱。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4520 | 信息 | 结果 - 在最终步骤前达到目标 | 在拧紧程序的最终步骤前达到目标扭矩。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4521 | 信息 | 结果 - 后视图扭矩较低 | 后视图扭矩低于最小水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4522 | 信息 | 结果 - 后视图扭矩较高 | 后视图扭矩超过最大水平。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4523 | 信息 | 结果 - 未达到后视图扭矩间隔 | 未达到后视图扭矩间隔。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4524 | 信息 | 结果 - 未达到扭矩补偿间隔 | 在未达到旋入端前的扭矩补偿间隔角度。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4525 | 信息 | 结果：工具移动超出限值 | 拧紧详情状态不正常。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4526 | 信息 | 结果 - 安全电流监测传感器不匹配 | 电流监测错误。 |  |  | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4527 | 信息 | 结果：工具移动超出限值 |  |  |  | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4538 | 信息 | 结果 - 最终监管扭矩较低 | 未达到最终监管扭矩。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4543 | 信息 | 结果 - 贴合监控高 | 仅限扳手。监控器检测到超出贴合数值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4545 | 信息 | 结果 - 无剩余扭矩 | 仅限扳手。残余扭矩低于阈值。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4546 | 信息 | 结果 - 过速 | 仅限扳手。扳手陀螺仪因速度太高无法测量角度。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4547 | 信息 | 结果 - 有效拧松 | 仅限扳手。扳手检测到意外拧松。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4548 | 信息 | 结果 - 终值低于目标值 | 最终扭矩低于拧紧程序中设定的目标扭矩。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4549 | 信息 | TurboTight 时间超出限制 |  |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4550 | 信息 | 结果 - 旋入脉冲较高 | 超出最大旋入脉冲数量。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4551 | 信息 | 结果 - 旋入脉冲较低 | 旋入在达到最小旋入脉冲数量数量之前已完成。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4552 | 信息 | 结果 - 最终脉冲较高 | 超出最大脉冲数量。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4553 | 信息 | 结果 - 最终脉冲较低 | 拧紧在达到最小脉冲数量数量之前已完成。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4554 | 信息 | 切断电流高 | 切断时的电流超出电流上限。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4555 | 信息 | 切断电流低 | 测得的切断电流低于电流下限。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4556 | 信息 | 未分类的多步骤错误 | 多步骤配置出错，通常与工具验证有关。 |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4557 | 信息 | 结果过载 |  |  | Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 拧紧过程
4600 | 警告 | 数据删除 (Data Drop) 或数据保持 (Data Hold) 与批次拧紧结合使用。信号无效 |  | 数据删除 (Data Drop) 和数据保持 (Data Hold) 仅支持工作任务，不带批次控制。如果必须使用该信号，请选择另一个工作任务。 |  | Flex StepSync | 拧紧过程
4601 | 信息 | 数据保持 (Data Hold) 激活：信号低即发送拧紧结果 |  |  |  | Flex StepSync | 拧紧过程
4602 | 信息 | 数据删除 (Data Drop) 激活：丢弃拧紧结果。 |  |  |  | Flex StepSync | 拧紧过程
5010 | 警告 | 无效的拧紧程序参数值 | 所选拧紧程序中的参数无效。 | 检查所选拧紧程序的配置，查找并更改参数值。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 程序配置
5020 | 信息 | 主触发器并非活动的启动来源 | 当配置为只通过下压式开关启动且用户按压主触发器时生成。直到用户按压下压式开关时生成。 | 按压下压式开关以启动工具。 | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 程序配置
5030 | 信息 | 拧紧程序复杂性超出工具负荷 | 所选的拧紧程序对使用的 STB 工具来说太过复杂。工具将被锁定。 | 降低拧紧程序的复杂性，或者选择其他程序。 | Log Display Conf | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 程序配置
6010 | 信息 | 附件已连接 | 附件已连接至控制器。 |  | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6020 | 信息 | 附件已断开 | 附件已从控制器断开。 |  | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6021 | 警告 | 现场总线脱机 | 现场总线无通信。 |  | Log Display Ack Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6030 | 警告 | 附件地址冲突 | 两个或更多附件使用相同的地址连接。 | 更改附件的地址。 | Log Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6040 | 警告 | 附件通信错误 | 附件出现间歇的通信错误。 | 校验线缆和连接器。 | Log Display Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
6041 | 警告 | 现场总线错误 | 现场总线出现通信错误。 |  | Log Display Ack Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 配件
6042 | 警告 | 现场总线模块不匹配 | 安装的现场总线模块与配置的模块不匹配。 | 更改配置以使其与安装的模块匹配，或以正确的模块替换安装的模块。 | Log Display Ack Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 配件
6043 | 警告 | 现场总线输出缓冲区溢出 | 用于现场总线通信的输出缓冲区已满，缓冲区发生溢出。已丢弃一个或多个信号更新。 | 停止现场总线通信和现场总线诊断（如果使用）以恢复缓冲区。 如果此事件频繁发生，请检查您的现场总线通信设置，包括 PLC 程序：与您的更新间隔相比，太频繁的更新可能导致这种情况。 | Log Display Ack Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync | 配件
6044 | 警告 | 现场总线提供商 ID 不匹配 | 不支持安装的现场总线模块。 | 连接支持的 Atlas Copco 现场总线模块。 | Log Display Ack | Power Focus 8 | 配件
6050 | 信息 | 所选套筒错误 | 没有选择任何套筒或选择了错误的套筒时生成。 |  | Log Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 配件
6090 | 警告 | 无法识别扫码枪 | 未找到唯一序列号时。 | 配置条形码阅读器设备。 | Log Display Ack Conf | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 配件
7010 | 信息 | 要显示的消息文本 | 显示消息的通用事件。 |  | Display Ack Conf | Flex IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 StepSync Power Focus XC | 消息
8200 | 信息 | 打开串行端口失败 | 无法打开要使用的串行端口。 | 检查串行端口连接。 | Display Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 其他
8214 | 错误 | EHMI 软件版本不匹配 | EHMI 软件版本与控制器的兼容性不匹配。 | 更新 EHMI 的软件版本。 | Log Display Ack Conf | IXB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | 其他

##

Conf - 事件代码列表

告诉用户是否可以通过“配置事件”页面配置事件。

Available for - 事件代码列表

事件代码可用的产品列表。

Groups - 事件代码列表

事件代码所属的组。

Event Description

对事件及其发生原因的简短描述。

Procedure - 事件代码列表

如果适用，步骤中会包含关于如何清除事件的说明。

Log - 事件代码列表

告知用户该事件是否要保存在事件日志中。此列表中的值为默认值。

display - 事件代码列表

告知用户该事件是否要显示在屏幕上。此列表中的值为默认值。

Ack - 事件代码列表

告知用户该事件是否必须确认才能继续。此列表中的值为默认值。

事件代码

唯一事件编号。

Type of events - 事件代码列表

事件类型：信息、警告和错误。

事件名称

事件的描述性名称。