# Verschraubungsprogramm mit Impuls-Einzelschritten

## Eindrehen

Parametername | Bedingung | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | --- | ---
Einschraubdrehzahl |  | Die Auswahl erfolgt über Optionsfelder. Für die Einschraubdrehzahl kann entweder Max. oder Manuell ausgewählt werden. | Max
Einschraubdrehzahl | Einschraubdrehzahl = manuell | Legt die Drehzahl des Werkzeugs während der Einschraubphase fest. |
Zeitlimits für Einschraubphase |  | Auswahl über ein Kontextmenü: Aus: Zeitlimits für Einschraubphase ist ausgeschaltet. Ab Start: Zeitlimits für Einschraubphase ist Ein. Das System beginnt mit der Überwachung der Zeit, sobald der Startknopf am Werkzeug gedrückt wird. Alle Überschreitungen der Zeitlimits werden gemeldet. Ab Drehmoment: Zeitlimits für Einschraubphase ist Ein. Das System beginnt mit der Überwachung der Zeit ab dem vorgegebenen Drehmomentwert. Alle Überschreitungen der Zeitlimits werden gemeldet. | Aus
Zeitüberwachungsdrehmoment beim Eindrehen | Zeitlimits für Einschraubphase = ab Drehmoment | Drehmomentwert, ab dem eine Überwachung der Zeitlimits für Einschraubphase beginnt. |
Min-Zeit | Zeitlimits für Einschraubphase = Ein | Die für die Einschraubphase zugelassene Mindestdauer | 10 ms
Max-Zeit | Zeitlimits für Einschraubphase = Ein | Die für die Einschraubphase zugelassene Höchstdauer | 5000ms
Grenzwerte Einschraubpulse |  | Auswahl über ein Kontextmenü: Aus: Grenzwerte Einschraubpulse ist deaktiviert. Ab Start: Die Funktion Grenzwerte für Einschraubimpulse ist Ein. Das System beginnt mit der Überwachung der Impulse, sobald der Startschalter am Werkzeug gedrückt wird. Alle Überschreitungen der Impulsgrenzwerte werden gemeldet. Ab Drehmoment: Die Funktion Grenzwerte für Einschraubimpulse ist Ein. Das System beginnt mit der Überwachung der Impulse ab dem vorgegebenen Drehmomentwert. Alle Überschreitungen der Impulsgrenzwerte werden gemeldet. | Aus
Pulsüberwachungsdrehmoment beim Eindrehen | Grenzwerte Einschraubpulse = ab Drehmoment | Drehmomentwert, ab dem eine Überwachung der Grenzwerte Einschraubpulse beginnt. | 2,5Nm
Pulse min | Grenzwerte Einschraubpulse = Ein | Mindestzahl von Impulsen zum Erreichen des Sollwerts | 2
Pulse max | Grenzwerte Einschraubpulse = Ein | Höchstzahl von Impulsen zum Erreichen des Sollwerts | 50
Drehmoment beim abgeschlossenen Eindrehen |  | Bestimmt den Drehmomentwert für erreichten Fügepunkt und abgeschlossene Einschraubphase. | 5Nm

## Verschraubung

Parametername | Bedingung | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | --- | ---
Sollmoment |  | Finales Sollmoment für die Verschraubung. |
Pulsenergie |  | Die Pulsenergie, die im Aktionsimpuls bereitgestellt wird – als Prozentwert der maximalen Energie, die das Werkzeug bei jedem Impuls bereitstellen kann, angegeben. |
Korrelationsfaktor Restmoment |  | Der Korrelationsfaktor Restmoment ist mit einer Kalibrierung vergleichbar und ist eine Anpassung zwischen dem dynamischen Drehmoment, das im Elektrowerkzeug gemessen wird, und dem von einem Steuerungswerkzeug gemessenen Restmoment. | 100%
Moment-Grenzwerte |  | Die Auswahl erfolgt über Optionsfelder. Die Auswahl der Grenzwerte kann Automatisch oder Manuell erfolgen. |
Moment untere Toleranz | Drehmomentbegrenzer = manuell | Mindestdrehmoment für die Stufe |
Moment obere Toleranz | Drehmomentbegrenzer = manuell | Höchstdrehmoment für die Stufe |
Zeitbegrenzungen |  | Auswahl über ein Kontextmenü: Aus: Zeitbegrenzungen ist ausgeschaltet. Von Einschraubstufe beendet: Zeitbegrenzungen ist auf Ein gestellt. Das System beginnt mit der Zeitüberwachung, sobald der Zustand Einschraubstufe beendet erreicht wird. Alle Überschreitungen der Zeitbegrenzungen werden gemeldet. Ab Drehmoment: Zeitbegrenzungen ist auf Ein gestellt. Das System beginnt mit der Überwachung der Zeit ab dem vorgegebenen Drehmomentwert. Alle Überschreitungen der Zeitlimits werden gemeldet. | Aus
Zeitüberwachungsdrehmoment | Zeitbegrenzungen = ab Drehmoment | Drehmomentwert, ab dem eine Überwachung der Zeitbegrenzungen beginnt. |
Min-Zeit | Zeitbegrenzungen = Ein | Die für die Verschraubung zugelassene Mindestdauer | 10 ms
Max-Zeit | Zeitbegrenzungen = Ein | Die für die Verschraubung zugelassene Höchstdauer | 1000ms
Pulsbegrenzungen |  | Auswahl über ein Kontextmenü: Aus: Keine Überwachung von Pulsbegrenzungen. Von Einschraubstufe beendet: Die Überwachung beginnt beim Erreichen des Werts für Drehmoment Einschraubphase beendet. Alle Überschreitungen der für die Pulszahl festgelegten Grenze werden gemeldet. Ab Drehmoment: Die Überwachung beginnt beim Erreichen des spezifischen Drehmomentwerts. Alle Überschreitungen der für die Pulszahl festgelegten Grenze werden gemeldet. | Aus
Finales Pulsüberwachungsdrehmoment | Pulsbegrenzungen = ab Drehmoment | Drehmomentwert, ab dem die Pulsbegrenzungen überwacht werden. |
Pulse min | Pulsbegrenzungen = ein | Mindestzahl von Impulsen zum Erreichen des finalen Sollwerts | 2
Pulse max | Pulsbegrenzungen = ein | Höchstzahl von Impulsen zum Erreichen des finalen Sollwerts | 50
Erkennungszeit vorzeitiger Drehmomentverlust |  | Beim Wechsel von der Einschraubstufe zur Anzugsstufe wird ein konstanter Anstieg des Drehmoments angenommen. Eine abrutschende Stecknuss oder ein abgebrochener Schraubenkopf können das Drehmoment reduzieren. Dies kann im Überwachungsfenster angezeigt werden. | 200 ms