# 입력 및 동적 배치 크기 선택 - 30007

소스 조임 작업에서 "외부 배치 제어"를 실행하면서 특정 "식별자 번호"에 대한 배치 크기를 설정하는 용도로 사용됩니다.

배치 크기는 1~250까지 설정할 수 있습니다.

배치 크기가 0으로 설정되면, 무한 배치로 취급됩니다. 배치가 일단 설정되면, 사용자는 배치를 크기가 없는 상태로 설정을 해제할 수 없습니다.

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 정수 | 16 | 16
TreatZeroAsOne | 상태 | 정수 | 16 | 16

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓