# Configuración del Selector 6 a través del cable Ethernet/conexión inalámbrica

Descripción general del Selector 6

Vista frontal del selector

A | Soporte para bocas o broca
B | LED indicadores de la posición
C | Área de adhesivos
D | Orificios de montaje en cada esquina
E | Puerto Servicio
F | LED de estado de la batería (solo disponible en versiones inalámbricas)
G | LED de estado de WLAN (disponible en algunos selectores)
H | Batería (solo disponible en versiones inalámbricas)
I | Módulo de movilidad (solo disponible en versiones inalámbricas)

Descripción de conexiones del Selector 6

Vista inferior del selector

A | Cubierta del conector
B | Entrada de CC externa; conector Kycon (CC DIN)
C | Entrada de Ethernet, conexión upstream; conector hembra D-codificado M12
D | Vista trasera del selector
E | Conector de entrada y salida digital
F | Salida de Ethernet, conexión downstream; conector hembra D-codificado M12
G | Batería

Descripción del puerto de servicio del Selector 6

Interfaz de servicio

A | Puerto de servicio RJ45
B | Ranura RBU
C | Botón de función

Configuración general

1. En el controlador, vaya a Configuración > Red y en el puerto Ethernet de fábrica, compruebe la dirección IP (solo necesaria cuando se configura a través de una conexión inalámbrica).

2. Abra la tapa del puerto de servicio del selector. La tapa está fijada con un tornillo Allen de 2 mm.

3. Conecte un cable de red entre el PC y el conector RJ-45 de la interfaz de servicio.

4. Asegúrese de que el selector recibe alimentación, bien mediante un PoE, una fuente de alimentación externa o una batería.

5. Abra la ventana del navegador de Internet del PC.

6. Escriba la dirección web 169.251.1.1 y pulse la tecla Entrar. El servidor web del selector responderá y mostrará la interfaz web del selector.

7. Seleccione Ajustes en el lado izquierdo (aparece seleccionado por defecto). El espacio de trabajo Configuración muestra los menús de configuración y está dividido en cinco ajustes distintos: Ajustes básicos, puerto de servicio, Entrada de Ethernet, WLAN y el POWER FOCUS 6000.

8. En la sección Entrada de Ethernet , seleccione Modo externo activado o desactivado para la fuente de control LED deseada.

9. Los siguientes pasos de la configuración dependen del tipo de conexión del selector de bocas al controlador (cable de Ethernet directamente al controlador (predeterminado), cable de Ethernet a la red de fábrica o de forma inalámbrica a la red de fábrica). Consulte las instrucciones siguientes para su configuración

Configuración del selector de bocas - Ethernet con cable al controlador (predeterminado)

1. Los puertos de Ethernet (RJ45) para conectar dispositivos y encadenar controladores solo están disponibles en los modelos de PF6 más modernos. Para conectar el Selector 6 utilizando el cable de Ethernet a los modelos más antiguos de controlador debe utilizarse un cable adaptador para conectar el cable de Ethernet a los controladores COM PORT.

2. En la sección Entrada de Ethernet, seleccione PF6000 (predeterminado) en la lista desplegable Conectado a.

3. Pulse el botón Guardar situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.

4. Extraiga el cable de Ethernet del puerto de servicio.

5. Cierre el puerto de servicio con la tapa y fíjelo con el tornillo Allen.

   El selector de bocas aparece en la lista de accesorios conectados (Estación virtual > Accesorios > Elegir accesorios > Selector de bocas)

Configuración del Selector - cableado a la red de fábrica

1. En la sección Entrada de Ethernet, seleccione Red de fábrica en la lista desplegable Conectado a.

2. Seleccione DHCP activado o desactivado para la configuración de la dirección IP dinámica o estática. Si se necesita una dirección IP estática, en el campo de dirección de IP introduzca la dirección IP del selector de bocas.

3. En la sección PF6000, introduzca la dirección IP del controlador (ver arriba) para el controlador al que se conectará el selector.

4. Pulse el botón Guardar situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.

5. Extraiga el cable de Ethernet del puerto de servicio.

6. Cierre el puerto de servicio con la tapa y fíjelo con el tornillo Allen.

   El selector de bocas aparece en la lista de accesorios conectados (Estación virtual > Accesorios > Elegir accesorios > Selector de bocas)

Configuración del selector de bocas - conexión inalámbrica a la red de fábrica

1. En la sección Entrada de Ethernet, seleccione Red de fábrica en la lista desplegable Conectado a.

2. En la sección WLAN, introduzca los parámetros siguientes:

   - Activar: ajuste el botón de radio en SÍ

   - SSID: introduzca el nombre de SSID del selector de bocas

   - Contraseña: introduzca la contraseña de la red inalámbrica a la que va a conectar

   - Tipo de cifrado: elija el tipo de cifrado directo para la red inalámbrica (WPA-PSK, o WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. En la sección PF6000, introduzca la dirección IP del controlador (ver arriba) para el controlador al que se conectará el selector.

4. Pulse el botón Guardar situado en la esquina superior derecha del espacio de trabajo.

5. Extraiga el cable de Ethernet del puerto de servicio.

6. Cierre el puerto de servicio con la tapa y fíjelo con el tornillo Allen.

   El selector de bocas aparece en la lista de accesorios conectados (Estación virtual > Accesorios > Elegir accesorios > Selector de bocas)