# Configuration du commutateur de sens

Le commutateur de sens de l'outil peut être configuré pour déclencher des signaux d'entrée lorsqu’il bascule rapidement (avec une durée de 500 ms à partir du sens horaire (CW) vers le sens anti-horaire (CCW) et vice versa.

## Systèmes en démarrage à distance

Lorsque le système utilise le démarrage à distance et que l'utilisateur veut déclencher un signal attribué à un commutateur de sens de rotation dans la configuration de l'outil, il faut lui attribuer le signal correspondant et utiliser le signal 10029 - Sélectionner Dévissage avec une durée requise de 500 ms pour le déclencher. Pour cette tâche, une étape de configuration supplémentaire dans ToolsTalk est nécessaire. Dans Configuration matérielle dans ToolsTalk, une configuration doit être définie pour l’outil en cliquant sur l’icône de l'outil.