# 디지털 신호 진단

배포 및 컨트롤러의 해결 시 진단 도구는 매우 유용합니다. 가상 스테이션 메뉴에서 장치 구성 또는 필드버스 매핑을 위한 정보 태그에서 분석에 사용할 수 있습니다.

컨트롤러는 정상 모드 또는 진단 모드에서 작동할 수 있습니다. 정상 모드에서 디지털 입력 및 출력 신호는 정상적으로 작동하고 내부 컨트롤러 로직과 외부 부속품 또는 커넥터 간에 라우팅됩니다.

진단 모드는 모니터 모드와 강제 모드로 나뉘어집니다. 모니터 모드에서 신호는 정상적으로 작동하지만 신호 동작에 대한 실시간 모니터링을 제공합니다. 강제 모드에서 컨트롤러 내부 로직과 외부 부속품 간 연결부가 개방되면 입력 및 출력 신호를 원하는 상태로 강제할 수 있습니다.

한 번에 하나의 장치 또는 하나의 필드버스에 대한 디지털 신호를 진단할 수 있습니다.