# 응급 정지

전원 공급 분리 장치는 작업자가 언제든 즉시 이용할 수 있으며, EN 60204-1:2006, 5.3.2 a), b), c) 또는 d)에 설명된 유형일 때 응급 정지로 사용할 수 있습니다. 전원 공급 분리 장치는 이러한 용도로 사용될 경우 황색 배경에 적색을 띠어야 합니다. (EN 60204-1:2006, 10.7.5 참조)

Power Focus 6000 LV은 EN ISO 13849-1 범주 3 PL d에 따라 중복 분리가 가능한 응급 정지 기능이 구축되도록 인프라를 제공하고 있습니다. 원격 시동 기능을 사용할 때 응급 정지 기능을 사용해야 합니다.

응급 정지 기능은 공급 분리 장치(EM 정지 버튼 등)와 함께 사용될 수 있습니다. 응급 정지 버튼이 활성화되면 컨트롤러로 가는 공급 전압을 중단시킵니다.

시스템 진단은 컨트롤러 시작 시 자동으로 실행됩니다. 이는 응급 정지한 후 그리고 정상 시동 시에 수행됩니다.

응급 정지 기능은 단일 응급 정지 체인에 연결된 단일 컨트롤러 또는 최대 10개의 컨트롤러와 함께 사용됩니다. 다중 컨트롤러 구성에서 응급 정지 신호는 I/O 버스 인터페이스를 사용하여 첫 번째 컨트롤러부터 모든 상호 연결 컨트롤러까지 분산됩니다. 체인의 마지막 컨트롤러가 피드백 신호를 보내 모든 컨트롤러가 응급 정지 신호를 받았음을 표시합니다. 이벤트 응급 정지가 표시됩니다.

응급 정지의 경우, 커넥터 패널의 응급 정지 터미널을 통해 24V DC의 출력을 내보냅니다.

이 섹션에서

- 케이블 배선
- 응급 정지용 PIN 구성