# Coupler un outil sans fil avec un coffret

Le couplage d'une clé dynamométrique à un coffret se fait différemment des autres outils sans fil et requiert un MWRKit connecté au coffret. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la notice d'utilisation de l'outil.

Avant d'entreprendre le processus de couplage :

- Assurez-vous que la fonction WLAN ou Bluetooth est activée dans le coffret (selon l’outil sans fil que vous souhaitez coupler)

- Assurez-vous qu’il y a des emplacements de couplage disponibles (3 pour WLAN et 6 pour Bluetooth)

- Vérifiez le canal radio à utiliser

- Vérifiez comment mettre l'outil en mode de couplage. Consultez le guide utilisateur des outils STB (9836 3043 01) pour savoir comment procéder ou suivre les instructions données ci-après

- Si possible, ménagez une visibilité directe entre l'outil et le coffret

- Assurez-vous qu'aucun autre outil n’est en cours de couplage avec le coffret au même moment

1. Activez le WLAN interne en accédant à Réglages > WLAN. Faites glisser le commutateur Enabled (Activé) sur la position On (Marche)

   Si le commutateur WLAN activé est en position Arrêt, il ne sera pas possible de coupler un outil avec le coffret. Les outils déjà connectés au WLAN interne sont déconnectés lorsque l'on règle le commutateur Activé sur Arrêt.

2. Définir le canal radio à utiliser avec l'outil sans fil. À l’écran d’accueil, touchez l’onglet Paramètres et cliquez sur WLAN.

3. Dans la zone Canal radio, appuyez sur la liste des canaux et choisissez le canal approprié.

   Un changement de canal aura pour effet de déconnecter définitivement tous les outils sans fil couplés avec le coffret.

4. Retournez à l’écran d’accueil et touchez l’onglet Outils. Puis touchez l’icône de couplage dans le coin supérieur droit.

5. Mettre l'outil en mode couplage. Voir Passage d'un outil sans fil en mode couplage.

6. Dans la boîte de dialogue Couplage, cliquez sur Exécuter pour démarrer le processus de couplage.

7. Le processus de couplage se termine par l'un des résultats suivants :

   - Couplage réussi - l'outil a été couplé avec le coffret à l'aide du canal sélectionné.

   - Couplage non réussi - ceci est dû à l'une des raisons suivantes :

     - Aucun outil détecté pendant le processus de couplage. S'assurer que l'outil est à portée et en mode couplage, puis cliquer sur Fermer et réessayer.

     - Plusieurs outils ont été trouvés pendant le processus de couplage. S'assurer qu'aucun autre outil n'est en mode couplage, puis cliquer sur Fermer et réessayer.

     - Couplage déjà en cours. S'assurer que personne d'autre n'effectue de processus de couplage sur le coffret, puis cliquer sur Fermer et réessayer.

     - Échec du couplage. Appuyer sur Fermer et réessayer.

Un outil d’infrastructure IRC-W est un outil qui utilise l’infrastructure sans fil de l’usine pour se connecter au coffret. Les configurations de l’outil, modes ADHOC ou Infrastructure, sont définies dans ToolsTalk Service 2. Un outil configuré comme un outil d’infrastructure IRC-W peut également se connecter comme outil connecté ADHOC en utilisant le propre réseau intégré du coffret. Mais lorsque l’outil redémarrera, il redeviendra un outil connecté d’infrastructure IRC-W.