# Configuration de StepSync (matériel)

Remarque : la configuration du logiciel doit être effectuée avant que la configuration matérielle ne soit terminée afin d'éviter d'éventuels conflits de configuration.

La fonction StepSync permet de connecter plusieurs POWER FOCUS 6000 afin d'exécuter des serrages synchronisés.

1. Veiller à ce que chaque coffret ait été correctement configuré (voir Configuration StepSync pour plus d'informations).

2. À l'aide d'un câble série Power Focus 6000, connecter le port Com B de Référence de synchronisation au premier port Com A de Membre de synchronisation.

3. À l'aide d'un autre câble série PF6000, connecter le premier port Com B de Membre de synchronisation au second port Com A de Membre de synchronisation. Procéder ainsi pour tous les coffrets suivants.

   Un système StepSync peut être configuré avec 5 Membres de synchronisation maximum.

A | Référence de synchronisation | D | Connecté au port Com A
B | Membre de synchronisation | E | Câble série du Power Focus 6000
C | Connecté au port Com B |  |

Informations pertinentes

- Configurer StepSync