# 잔류 토크 상관 인자

잔류 토크 상관 인자는 교정과 유사하며 동적 토크 간 조정을 하며, 전자 공구에서 측정되고 잔류 토크는 제어 공구에 의해 측정됩니다.

잔류 토크 상관 인자는 TurboTight 전략 및 TensorPulse 조임 전략을 실행하는 모든 공구에 사용할 수 있습니다. 또한 컨트롤러가 지원하는 배터리 펄스 공구에서도 사용할 수 있습니다.

100부터 다른 잔류 토크 상관 인자를 사용하면, 보고된 최종 토크는 더 이상 공구 변환기에서 측정된 동적 토크가 아닙니다.

동적 토크 측정은 토크를 끊임없이 측정하는 내부 토크 변환기를 사용합니다. 목표 토크에 도달하면 공구가 정지하고 결과가 평가되어 보고됩니다. 변환기에서 측정된 최종 토크는 조인트 상태, 공구 속도, 기어 및 소켓의 영향을 받습니다.

잔류 토크는 조임이 완료된 후에 측정됩니다. 조임을 계속하거나 더 높은 레벨에서 재시작할 때 필요한 토크입니다. 잔류 토크는 조인트의 체결력을 결정합니다.

동적 토크 측정은 매우 반복적이지만 공구 유형과 공구 속도 간에 차이가 있을 수 있습니다. | 교정된 휴대용 토크 렌치는 잔류 토크 측정 시 높은 정확도를 제공하지만 조인트 완화, 토크 감소, 마찰 또는 작업자 기술로 인해 변동이 더 높습니다.

잔류 토크 상관 인자는 동적 토크와 잔류 토크 간의 보상입니다. 이 인자는 실험을 수행하여 결정되어야 합니다. 선택된 조임 프로그램이 몇 번 수행되고 동적 토크가 기록됩니다. 조임 또한 잔류 토크를 결정하기 위해 수동으로 측정됩니다.

잔류 토크 상관 인자는 잔류 토크를 동적 토크로 나누어서 계산할 수 있습니다. 잔류 토크 상관 인자는 백분율로 제시되고 기본으로 100%입니다. 이는 보고된 동적 토크 값이 수정되지 않았다는 의미입니다.

매개변수 | 기능
--- | ---
목표 토크 | 공구 목표 토크는 TurboTight 전략을 사용해서 조임에 대해 설정됩니다.
최종 동적 토크 | 수행된 조임 결과로 보고된 최종 토크.
동적 토크 | 참조 변환기로 측정된 동적 토크.
잔류 토크 | 원하는 체결력을 보장하는 원하는 잔류 토크.
잔류 토크 상관 인자 | 잔류 토크와 동적 토크 간의 보상 인자

토크 조절을 사용하는 방법의 예:

TurboTight 전략이 선택되었습니다. 조인트는 원하는 체결력에 도달할 수 있도록 12 Nm으로 조여져야 합니다. 다음과 같은 설정이 이루어집니다.

사례 설정 | 값 | 기능
--- | --- | ---
목표 토크 | 12 Nm | 컨트롤러에 프로그래밍된 원하는 목표 토크입니다.
잔류 토크 상관 인자 | 100 | 잔류 토크와 동적 토크 간의 보상 인자

다수의 조임이 이루어집니다. 각 조임 후에 조인트는 교정된 토크 렌치로 확인됩니다. 평균이 계산되고 다음과 같은 결과를 확인할 수 있습니다.

초기 매개변수 및 결과 | 값 | 기능
--- | --- | ---
목표 토크 | 12 Nm | 컨트롤러에 프로그래밍된 목표 토크.
최종 토크 | 12 Nm | 수행된 조임 결과로 보고된 최종 토크.
동적 토크 | 12 Nm | 토크 변환기에서 측정된 보상되지 않은 토크.
잔류 토크 | 10 Nm | 잔류 토크는 교정된 토크 렌치 또는 기타 테스트 공구로 측정됩니다.
잔류 토크 상관 인자 | 100 % | 잔류 토크와 동적 토크 간의 보상 인자

시험 결과에 의하면 원하는 체결력을 생산하기에 잔류 토크가 너무 낮습니다. 잔류 토크 상관 인자는 0.83로 계산되고, 이는 83 %입니다. 조절 인자가 조정되고 다음과 같은 결과를 얻습니다.

최종 매개변수 및 결과 | 값 | 기능
--- | --- | ---
목표 토크 | 12 Nm | 컨트롤러에 프로그래밍된 목표 토크.
최종 토크 | 12 Nm | 수행된 조임 결과로 보고된 최종 토크.
동적 토크 | 14.5 Nm | 토크 변환기에서 측정된 보상되지 않은 토크.
잔류 토크 | 12 Nm | 원하는 체결력을 보장하는 원하는 잔류 토크.
잔류 토크 상관 인자 | 83 % | 잔류 토크와 동적 토크 간의 보상 인자.

이는 실제로 조인트에서 원하는 토크를 얻고 차이를 보상하려면 목표보다 약간 더 세게 조여야 함을 나타냅니다.

생산 시 사용되는 동일한 공구 유형과 매개변수 구성으로 상관관계가 이루어지는 것이 중요합니다.