# Reporter dei risultati

I reporter del risultato consentono di estrarre valori specifici del produttore selezionato dal risultato. I reporter dei risultati appartengono a una fase, ma devono essere collegati al monitor/restrizione da cui leggono i valori. È possibile selezionare solo i monitoraggi o le restrizioni situati nella stessa fase del reporter dei risultati. Un reporter dei risultati viene aggiunto a una fase mediante il trascinamento della selezione (come per monitor e restrizioni). Ciascun reporter dei risultati è responsabile della segnalazione di un valore di risultato specifico, ad esempio angolo di avvitatura, coppia finale, coppia prevalente.

È possibile legare un reporter dei risultati a:

- monitoraggio programma

- monitoraggio fase

- limitazioni fase

Ciascun reporter dei risultati definisce un tipo di valore finale:

- Angolo finale

- Coppia finale

- Coppia prevalente

- Coppia autofilettante

- Corrente

- Angolo di serraggio

- Numero di impulsi

## Parametri generali

Parametro | Descrizione
--- | ---
Produttore | Specifica quale monitor/restrizione produce il valore.
Valore | Specifica quale valore visualizzare del produttore selezionato.

Limitazioni:

- È possibile solo aggiungere un reporter dei risultati a un monitor/restrizione appartenente a una fase del percorso principale o a una restrizione del monitor/programma.

- Possono coesistere diversi reporter su una fase se di tipo diverso.

- Può esistere un reporter dei risultati di, ad esempio, tipo di angolo finale in ogni fase e angolo del monitor programmato.

- Per i monitor/le restrizioni dotati di più di un valore di risultato è possibile aggiungere più di un reporter dei risultati, se questi sono di tipi diversi.

- Non possono coesistere più reporter dei risultati dello stesso tipo su una fase o su un monitoraggio/una restrizione del programma.

- È stato riportato un solo risultato per ciascun tipo di valore finale possibile.

Regole:

- Il numero interno di un articolo del risultato deve essere uguale al reporter dei risultati corrispondente.

- Il numero interno di un risultato del monitor/della restrizione deve essere uguale al numero interno del monitor/della restrizione nella configurazione.

- I risultati del passaggio devono essere ordinati in base all'ordine di esecuzione. Il primo passo eseguito deve essere il primo.

Possibili valori inviati da un reporter dei risultati, se presenti in monitor/limitazione/passaggio:

- Il valore misurato del monitor/delle restrizioni (come float o intero)

- I limiti alti e bassi di monitor/restrizioni

- Stato

- Coppia di attivazione e angolo di attivazione

- Target angolo e coppia (leggere dal passo)

Valori possibili per lo stato:

- Basso

- OK

- Alto

- Altro

- Non impostato

I valori target non appartengono a nessun monitor di fase, quindi vengono prelevati dalla fase a cui appartiene il monitor.